**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice |
| IČ: | 00666238 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Mgr. Simona Žigová, ředitelka organizace |

 V Českých Budějovicích dne 1.9.2020

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

Na základě směrnice Rady města České Budějovice č. 2/2016, o příspěvkových organizacích vypisuje Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace zastoupený Mgr. Simonou Žigovou, ředitelkou DpS Hvízdal veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávky pod názvem:

**,, Dodávka a montáž elektrického konvektomatu“**

**za těchto podmínek:**

1. **Doba plnění zakázky**

 Předpokládané plnění: 10-11/2020

1. **Předmět plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění elektrického konvektomatu.

**Požadované parametry a popis zařízení:**

Elektrický konvektomat o kapacitě 20x GN 1/1 s parametry: včetně celkem 2 (dvou) kusů zavážecího vozíku s integrovanou klecí pro min. 20x GN 1/1, tepelné úpravy v rozsahu přinejmenším 35 st. C až 295 st. C. Rozteč vodících lišt v kleci zavážecího vozíku alespoň 65 mm.

Maximální rozměry stroje a jeho částí, další technické limity:

- šířka stroje maximálně 880 mm

- hloubka stroje maximálně 920 mm

- výška stroje maximálně 1950 mm

- šířka dveří varné komory maximálně 600 mm

- napájení stroje: 400V/50Hz/3F

- maximální celkový příkon stroje 38 kW

Elektronické řízení, programovatelný (alespoň 800 programů, každý o alespoň 12 krocích s možností třídění programů do skupin dle potřeby uživatele), dotykový barevný displej s úhlopříčkou přinejmenším 9,5“ s podsvícením; výstupní sběrnice pro připojení ethernet/WLAN, programování a diagnostiku (včetně příslušného programu a případně potřebné připojovací HW sady), USB konektor pro přenos dat. Automatika časování souběhů pro jednotlivé GN.

V ovládacím panelu/zobrazovací jednotce vestavěný návod k použití, přednastavené/naprogramované vyzkoušené varné postupy. Snadná a přehledná možnost nastavit na panelu přímo jednotlivé číselné hodnoty parametrů varného procesu. Možnost uživatelského přizpůsobení vzhledu a obsahu ovládacího panelu.

Servisní a uživatelská diagnostika (paměť provozních stavů a chyb), možnost chránit uložené varné programy heslem. Údaje na displeji (uživatelské, servisní, diagnostické, HACCP) v češtině.

Režimy provozu konvektomatu přinejmenším: pára, horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu; v režimu kombinace horkého vzduchu a páry možnost nastavení vlhkosti v minimálně 8 stupních; nízkoteplotní a "delta T" úpravy včetně nastavitelného času startu programu; automatická stálá reverzace chodu ventilátorů v komoře; možnost ventilátor/y  taktovat nebo redukovat otáčky ventilátoru/ů v nejméně pěti stupních; ruční sprcha (výhradně s vnitřním uložením - samonavíjecí) na čištění pracovní komory; sonda pro snímání jádrové teploty nejméně v pěti bodech. Nastavitelný automatický start programu (reálný čas), stroj schválen (schválení přiložit k nabídce) pro provoz bez dozoru (noční vaření apod.). Příkon vestavěného vyvíječe páry (bojleru, umístěného mimo pracovní komoru stroje) přinejmenším 32 kW.

Plně automatické mytí komory konvektomatu, bez manipulace s tekutými chemikáliemi, s možností nastavení intenzity mytí podle míry znečištění.

Celoplošná izolace varné komory, varná komora s bezesvárými oblými kouty, stroj konstruován z nerezové oceli AISI 304 (nebo odolnější). Zastavení ventilátoru/ů při otevření dveří. Elektrické krytí stroje IPX5 nebo lepší. Stroj bude připraven pro připojení k dálkovému centrálnímu odpojování/regulaci špičkového el. příkonu. Dveře stroje s přinejmenším trojitým zasklením, možnost bez nářadí uživatelsky odklápět skla za účelem údržby. Dveře stroje musí být možno v místě plánované instalace otevřít v úhlu alespoň 140 stupňů (bez potřeby změny polohy stroje nebo sousedících zařizovacích předmětů kuchyně).

Příslušenství stroje:

- SW k bezplatnému použití v neomezeném počtu počítačů po neomezenou dobu pro správu varných programů a síťovou komunikaci se strojem,

- integrované příslušenství pro síťové připojení za pomoci Wi-Fi

-  čistící prostředky: startovací sada přostředků pro automatické mytí (obsah alespoň pro: 20 x mycí cyklus) ..... 1 kus

Další požadavky na dodávku:

Konvektomat bude nabídnut a dodán se zohledněním resp. kompletním zajištěním ze strany nabízejícího a na náklady nabízejícího:

- doprava techniky, montáž techniky, provozní zkouška, školení obsluhy, návody k použití

- demontáž stávající techniky a její ekologická likvidace

- odborné zaškolení k obsluze kuchařem-specialistou v rozsahu min. 6 hodin

- záruční doba na všechny díly dodávky (vyjma spotřebních dílů) nejméně 24 měsíců. Záruka pokrývající práci na místě, včetně dopravy technika, včetně náhradních dílů. Za spotřební díly budou uznány jen ty, které tak budou výslovně specifikovány již v nabídce.

- nabízející se podrobně seznámí se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu zakázky a ve své nabídce je zohlední. Nedokonalá informovanost nabízejícího není důvodem ke změně ceny a termínů ani jiných podstatných atributů smlouvy, jde-li o informace, které v době podání nabídky byly zadavateli známy a které při vynaložení přiměřené péče mohl nabízející dotazem u zadavatele nebo vlastním zjišťováním získat, nebo jde-li o informace jinak obecně přístupné.

- nástup na opravu nejpozději do 24 hodin;

- nabízející se podrobně seznámí se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu zakázky a ve své nabídce je zohlední. Nedokonalá informovanost nabízejícího není důvodem ke změně ceny a termínů ani jiných podstatných atributů smlouvy, jde-li o informace, které v době podání nabídky byly zadavateli známy a které při vynaložení přiměřené péče mohl nabízející dotazem u zadavatele nebo vlastním zjišťováním získat, nebo jde-li o informace jinak obecně přístupné.

Záruční a pozáruční servis.

**3. Předmět plnění veřejné zakázky**

Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem smlouvu na **dodávku a montáž** elektrického konvektomatu

**4. Kvalifikační předpoklady**

 Uchazeč ve své nabídce předloží:

* Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
* Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
* Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

**5. Způsob hodnocení nabídek**
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria – nejnižší nabídková cena

**6. Způsob zpracování nabídkové ceny**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním předmětu plnění, který je popsán v bodě 2 této zadávací dokumentace. Tuto nabídkovou cenu doplní do přílohy č. 2 (krycí list nabídky) včetně přesného názvu výrobku.

Nabídková cena bude vždy uvedena jako cena bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a cena s DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s předmětem plnění specifikovaného v zadávací dokumentaci.

**7. Obchodní a platební podmínky**

 Viz kupní smlouva.

**8. Termín a způsob odevzdání nabídek**

Nabídka může být předložena v papírové formě nebo prostřednictvím webových stránek Magistrátu města České Budějovice. V případě papírové nabídky musí být doručena v uzavřené obálce na adresu zadavatele a **označena názvem a číslem veřejné zakázky**, **identifikačními údaji uchazeče a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Nabídku nelze doručit e-mailem ani datovou schránkou!**

**Termín pro odevzdání nabídek je 14.9.2020 do 8:00 hodin.**

**9. Další podmínky**

* Nabídka bude předložena v  českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (počet oprávněných osob se řídí dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele).
* Nabídka bude obsahovat:
	+ doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele:

 výpis z obchodního rejstříku, nebo živnostenský list

* + cenovou nabídku
	+ podepsanou kupní smlouvu
	+ krycí list nabídky

Součástí výzvy k podání nabídky je **kupní smlouva,** která obsahuje závazné obchodní podmínky. Uchazeči uvedený návrh smlouvy doplní o identifikační údaje uchazeče, název výrobku a údaje o ceně, která je předmětem hodnocení, zároveň doplní do krycího listu nabídky. **Kupní smlouva nesmí být** **měněna** a musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (počet oprávněných osob se řídí dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele). **V případě provedení změn v kupní smlouvě bude uchazeč ze soutěže vyloučen.**

* **Nabídka dodavatele,** který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebude dále hodnocena.
* **Nabídka dodavatele,** který nesplní závazné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky nebo neakceptuje návrh smlouvy, nebude dále hodnocena.
* **Zadavatel si vyhrazuje právo** neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, řízení upravit nebo veřejnou zakázku kdykoliv v průběhu řízení zrušit.
* **Dále si zadavatel vyhrazuje možnost** zrušit řízení k veřejné zakázce malého rozsahu v případě obdržení pouze jedné nabídky nebo zbyla-li po posouzení nabídek k hodnocení pouze jedna nabídka.

**9. Kontaktní údaje**

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je pan Vladimír Schmidtmayer, tel. 603 816 727

e-mail v.schmidtmayer@domovproseniory-hvizdal.cz

Prohlídky na místě po tel. dohodě: tel. 602 556 933  vedoucí stravovacího provozu paní Úlehlová, nebo tel. 603 816 727 pan Schmidtmayer

Mgr. Simona Žigová

ředitelka organizace

Přílohy

Příloha č. 1 - Kupní smlouva

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení