Příloha č. 5
Důvodová zpráva
k materiálu ev. č. KP-ZM/142/2009/M/78 – návrh na pořízení
Zkratky použité v textu:

	ÚPnM
	 územní plán města České Budějovice

	OZV
	obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění 

	Změna ÚPnM
	změna ÚPnM v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné – průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží, katastrální území České Budějovice 5, 6

	ÚPD
	územně plánovací dokumentace

	ÚPP
	územně plánovací podklady

	stavební zákon  
	zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platném znění 

	II
	zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní komunikace II. třídy ( čl. 73 písm. d) OZV)

	III
	zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy ( čl. 73 písm. e) OZV)

	DZ
	zastavitelné území pro železniční dopravu včetně technického zázemí (čl. 74 OZV)

	PA-1
	zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské) ve vnitřním městě (čl. 38 OZV)

	SKOL-1
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě (čl.33 OZV)

	SKOL-2
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí (čl.34 OZV)

	DÚR
	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 3. etapa“, resp. její aktualizace


Odbor územního plánu a architektury Magistrátu města České Budějovice jako pořizovatel ÚPP a ÚPD předkládá v tomto materiálu návrh na pořízení změny  ÚPnM z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona. 
Předmětem změny ÚPnM bude návrh změny funkčního využití jednotlivých makrobloků nebo jejich částí v řešeném území změny ÚPnM v koordinaci s DÚR, resp. s revidovanou DÚR, která se týká stavby části „zanádražní komunikace včetně propojení jižní části Mánesovy ul. se „zanádražní“ komunikací podjezdem pod železnicí, a to v měřítku a rozlišovacích možnostech ÚPnM s prověřením dopadu změny ÚPnM do všech jeho částí.  
V zájmu města je zajistit budoucí bezproblémový průběh řízení pro umístění stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 3. etapa“ z hlediska souladu revidované DÚR s ÚPnM. 
Celková cena zpracovaného díla bude hrazena z rozpočtu odboru územního plánování a architektury města České Budějovice, z akce/účel 6010 ÚPnM. Projektant bude vybrán v souladu se směrnicí 9/2008 Rady města České Budějovice, o postupu při zadávání veřejných zakázek.

Řešené území:

· Území je součástí dílů 1 Vnitřní město a 2 Předměstí, čtvrti 1.2. Vídeňská čtvrť a 2.1. Suché Vrbné - předměstí. Zahrnuje následující makrobloky nebo jejich části s tímto funkčním využitím: 

· části makrobloků 1.2.4.003., 2.1.2.002., 2.1.2.006., 2.1.7.004. a makroblok 2.1.8.003. – II, 

· část makrobloku 1.2.4.004. – III,
· části makrobloků 2.1.7.008.,, 2.1.8.001., 2.1.8.009.z-28. (resp. 2.1.8.011.z-33) – DZ,
· makrobloky 2.1.2.001., 2.1.8.002., 2.1.8.004. a část makrobloku 2.1.7.009. – ZO,
· makroblok 1.2.4.006. a části makrobloků 1.2.4.005., 1.2.4.010. – PA-1,
· část makrobloku 1.2.4.002. – SKOL-1,
· části makrobloků 2.1.2.003., 2.1.2.007. – SKOL-2.
Vymezení, tvar a velikost jednotlivých nových makrobloků v území dotčeném stavbou 3. etapy  „zanádražní komunikace včetně propojení jižní části Mánesovy ul. se „zanádražní“ komunikací podjezdem pod železnicí bude koordinováno v průběhu prací nad návrhem změny ÚPnM s revidovanou DÚR. 

V návrhu změny ÚPnM budou z důvodu zachování kontinuity s původním ÚPnM pro nové makrobloky v maximální možné míře převzaty funkční typy z ÚPnM a OZV, v případě nezbytnosti budou nadefinovány nové funkční typy dle příslušných § vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to zejména pro makroblok vlastního tělesa podjezdu.

Dalšími požadavky na řešení návrhu změny ÚPnM, které  jsou uvedeny v Identifikaci – viz příloha 2 tohoto materiálu, je respektování, příp. prověření a přehodnocení veřejně prospěšných staveb vymezených v ÚPnM, prověření nutnosti vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací pro stavby a opatření související se stavbou přeložky silnic II/156 a II/157 – 3. etapa a respektování podmínek stanovených pro typ 3 – území pasivní zóny Q100 –určené k ochraně dle čl. 87d OZV v části území, které nedotčeno stanoveným záplavovým území Q100 Dobrovodského potoka. 

Změna ÚPnM bude zpracována v souladu s příslušnými paragrafy stavebního zákona. Pořizovatel upozorňuje, že proces pořizování dané změny ÚPnM může rovněž na základě veřejného projednávání prokázat, že změna ÚPnM není možná.

V souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona je výše popsaný návrh na pořízení změny ÚPnM následně po projednání v radě města předkládán k rozhodnutí do zastupitelstva města.

Rada města na svém jednání dne 1.4.2009 usnesením č. 386/2009 vzala návrh na pořízení změny ÚPnM na vědomí, doporučila jej schválit a uložila Františku Jelenovi, náměstku primátora, předložit jej na jednání zastupitelstva. 
Pro úplnost doplňujeme, že rada města zároveň výše uvedeným usnesením doporučila  zastupitelstvu města určit zastupitelem pro spolupráci této změny ÚPnM pana Františka Jelena, náměstka primátora – viz předchozí materiál ev. č. KP-ZM/142/2009/M/82. 

