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A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

· Lze konstatovat, že z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR“) nevyplývají pro změnu územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.1.3. Za potokem II v katastrálním území České Budějovice 6 (dále jen „změna ÚPnM“), vzhledem k znalosti poměrů v řešeném území i co se týče širších územních vazeb, žádné požadavky.
Řešené území změny ÚPnM leží dle PÚR uvnitř rozvojové oblasti OB 10 České Budějovice, kterou plně respektuje Řešené území leží uvnitř multimodálního koridoru M1 Praha – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko, tvořeného zde koridorem dálnice D3, koridorem konvenční železnice AGC a AGTC C-E 551, které respektuje. Leží uvnitř koridoru konvenční železnice TEN-T ŽD4, který rovněž respektuje a dotýká se jej ochranné pásmo letiště Planá L3, které respektuje. Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktury.

· Řešené území nespadá do řešeného změn č. 1 a 2 územního území územního plánu velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace. Z uvedených územně plánovací dokumentací nevyplývají pro zpracování změny ÚPnM žádné požadavky.
· Řešené území dále spadá do řešeného území zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které dosud nejsou vydány. Změna ÚPnM bude prověřena i ve vazbě na tuto územně plánovací dokumentaci.

· Změna ÚPnM bude prověřena rovněž z hlediska širších územních vazeb, zejména na území v katastrálním území Staré Hodějovice jižně od řešeného území změny ÚPnM, kde je dle změny č. 3 územního plánu obce Staré Hodějovice nově vymezená zastavitelná plocha pro výstavbu rodinných domů.  
B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Z územně analytických podkladů pro území řešené změnou ÚPnM vyplývá následující:

· Respektovat a zohlednit limity využití území:

· zastavěné území – část řešeného území,
· území s archeologickými nálezy – III. kategorie,
· oblast krajinného rázu a její charakteristika – ObKR 14 Českobudějovická pánev,
· významný krajinný prvek ze zákona – nivy vymezené na základě BPEJ,

· územní systém ekologické stability – ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené blato – K–118, v těsném sousedství lokální biokoridor BK 23 Staré rameno Malše U Špačků – posílení nadregionálního biokoridoru NRBK 169,

· bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ třídy ochrany kód 55800 – třída ochrany I, 55201 – III. třída ochrany, 55211 – IV. třída ochrany, 
· hranice biochor – biochora 3Nh, Českobudějovický region 1.30, Užší hlinité nivy 3.v.s.; biochora 3Ro – Vlhké plošiny na kyselých horninách 3.v.s., 
· ochranné pásmo vodního zdroje – OP stupně 2b,
· vodní útvar podzemních vod – Budějovická pánev, oblast Horní Vltava, povodí Labe,
· povodí I. řádu – Labe, povodí II. řádu 106, povodí III. řádu 10602, povodí IV. řádu 1-06-02-078

· záplavové území: Q5, Q20, Q100 – Záplavové území Vltava – Malše – Mlýnská stoka – dokument KUJCK 35548/2010 OZZL/23/Ci ze dne 7.2.2011,

· aktivní zóna záplavového území Vltava – Malše – Mlýnská stoka – dokument KUJCK 35548/2010 OZZL/23/Ci ze dne 7.2.2011,
· území zvláštní povodně pod vodním dílem – studie  Římov, studie Lipno I, Humenice,
· oblast ze zhoršenou kvalitou ovzduší - z roku 2008 (jsou zde uvedeny pouze škodliviny, u nichž byl překročen imisní limit nebo cílový imisní limit nejméně u jedné ze sledovaných škodlivin) 

Imisní limit pro ochranu zdraví lidí: 

ZdrTVO3 překročení cílového imisního limitu včetně přízemního ozonu (As, Cd, Ni, 

benzo(a)pyren, O3), 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace: 

O3_AOT40_r5 O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 

O3_h8 - O3 – 26. Nejvyšší maximální denní 8 hod. klouzavá průměrná koncentrace v průměru za 3 roky, 

· vodovodní síť včetně ochranného pásma – vodovod,

· nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma – VVN 110 kV, VN 22 kV,

· vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma,
· kabelové komunikační vedení včetně ochranného pásma,
· místní a účelové komunikace,

· letiště včetně ochranných pásem: 
· OP letišť k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,
· ornitologická OP letišť,
· OP letišť s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN,
· OP letišť s výškovým omezením staveb,
· hluková OP letišť,
· letecká stavba včetně ochranných pásem – OP leteckých pozemních zařízení radionavigačních:

· OP radiomajáku RTH Třebotovice,
· hranice sektoru RL 5 (letištního přehledového radiolokátoru),
· zastavitelná plocha – část řešeného území,
· jiné záměry – plocha zahradního bydlení dle územního plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“),
· Převzít a případně upřesnit veřejně prospěšné stavby z ÚPnM:
· K10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití území (na celém k. ú. České Budějovice),
· K19 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Nové Hodějovice (lokalita 3.1.3. Za potokem),
· V9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití území na celém správním území města České Budějovice.
· Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj.:

· přispět v řešeném území k vytvoření územních podmínek pro využití silných stránek a příležitostí:

· vysoký rekreační potenciál,

· kvalitní dopravní napojení,

· existence městské hromadné dopravy,

· výborná dostupnost obce s rozšířenou působností.
C. Požadavky na rozvoj území města 

· Vymezení řešeného území podle katastrálního území obce: 
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· Vymezení řešeného území v členění území dle ÚPnM:

Řešené území je součástí dílu 3, čtvrti 3.1. Nové Hodějovice, lokality 3.1.3. Za potokem, makrobloku 3.1.3.007. 

Řešené území zahrnuje podstatnou část makroblok 3.1.3.007, bez jeho malé západní části v sousedství slepého ramene řeky Malše. Sousedí ze severní strany se zastavitelným územím dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu – místní obslužnou komunikací III. a IV. tř . – stávající ul. J. Hurta (makroblok 3.1.3.004.), z východní strany se zastavitelným územím s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí  (makroblok 3.1.3.011.), ze západní strany částečně se zastavitelným územím zahradního bydlení (zbývající část makroblok 3.1.3.007.) a částečně s hranicí katastrálního území obce Staré Hodějovice, z jižní strany s hranicí katastrálního území obce Staré Hodějovice.
Hranice řešeného území změny ÚPnM byla oproti schválenému návrhu na pořízení změny ÚPnM  upřesněna (zmenšena) v rámci zpracování návrhu zadání, a to po dohodě s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu ve vazbě na jeho předběžné vyjádření k návrhu na pořízení změny ÚPnM ze dne 21.3.2011 pod č.j. KUJCK 10383/2011 OZZL/2/St (zápis z dohodovacího jednání je uložen u pořizovatele v dokladové části). Tato skutečnost na případné upravení hranice řešeného území byla již uvedena v důvodové zprávě materiálu k rozhodnutí o záměru na pořízení.  
Řešené území je vyznačeno v grafické příloze tohoto zadání.

· Požadavky na rozvoj řešeného území změny ÚPnM:

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tj. udržitelný rozvoj území.

Záměrem navrhovatelů jako vlastníků některých pozemků stávajících zahrádek je realizovat zde výstavbu rodinných domů na stavebních parcelách, které budou v maximální míře respektovat stávající vlastnické vztahy a hranice pozemků. Dle platného ÚPnM funkční typ zastavitelné území zahradního bydlení stanovil minimální velikost stavebních pozemků 1 500 m2. Pozemky jednotlivých navrhovatelů, které jsou v současné době využívané pro individuální rekreaci zahrádek s chatkami, mají výměru menší. Proto požadují změnu na zastavitelné území s převažujícím charakterem individuálního bydlení v příměstí.

S ohledem na charakter zástavby i krajiny v širších vazbách, včetně blízké přírodní památky; Tůně u Špačků“ v katastrálním území Staré Hodějovice, bude v návrhu změny ÚPnM stanoveno, že se stavby svým objemem, tvarem, měřítkem, půdorysem a materiálovým ztvárněním nesmí výrazně uplatňovat ve vazbě na sousední krajinu (zejména blízkost ochranného pásma přírodní památky Tůně u Špačků). Dále bude v návrhu zadání změny ÚPnM dána podmínka prověřit změny v území územní studií, která stanoví podrobnější prostorové a objemové regulativy pro zástavbu tak, aby byly  zohledněny vazby na navazující krajinu. 
D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

· Urbanistická koncepce:

Urbanistická koncepce bude navazovat na urbanistickou koncepcí dle ÚPnM, přičemž v širších vazbách se dle čl. 165 obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění, jedná o území se zachovaným charakterem „jižního“ příměstského bydlení s liberálním využitím různých příměstských typů nízkopodlažní, převážně individuální zástavby.  
V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 501/2006 Sb.“), bude, z důvodu zachování kontinuity změny ÚPnM s platným ÚPnM, využití plochy v řešeném území změny ÚPnM řešeno v souladu s příslušným článkem obecně závazné vyhlášky statutárního města č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění (dále jen „OZV“).

1. Stávající využití řešeného území dle ÚPnM:

· zastavitelné území zahradního bydlení (BZ) dle čl. 26 OZV: 

(1) Území zahradního bydlení jsou v grafické a textové příloze značena indexem „BZ“. Území tohoto funkčního typu jsou určená pro individuální bydlení v zahradách. Obvyklé a přípustné jsou obytné činnosti a děje, a to v individuálních domech, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (nájemní) vily. Pro jednotlivé objekty se určuje nejmenší výměra pozemku 1 500 m2. Nejmenší podíl nezastavitelných a k ozelenění určených ploch musí tvořit 70% celkové výměry pozemku.

(2) Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení 

a) poskytující služby pro bydlení, přičemž veškeré obslužné provozy musí být včleněny do stavby pro bydlení,

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území příslušného makrobloku; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,

c) služebny policie.

(3) Podmíněně přípustné je využití území pro dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 OZV.

(4) Zcela nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují obytnost prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, například které vyvolávají zvýšené požadavky infrastruktury (zejména dopravní), a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený OZV, regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel,

b) zařízení dopravních služeb a autobazary.

2. Požadavky pro řešení změny ÚPnM:

· navrhnout změnu funkčního využití v řešeném území, tj. v podstatné části makrobloku 3.1.3.007. ze zastavitelného území zahradního bydlení (BZ) na 1 nový makroblok 3.1.3.014. s novým funkčním využitím zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí dle čl. 18 OZV:
(1) Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí jsou v grafické a textové příloze značena indexem „IN-3“. Obvyklé a přípustné jsou výrazně převažující obytné činnosti, děje a zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující byty a služby pro bydlení, a to v individuálních domech, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením individuálního charakteru a ostatní stavby pro bydlení příměstského charakteru, které mají, popřípadě mohou mít odpovídající zázemí užitkové zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské hospodářství, popřípadě drobná zařízení řemeslná a výrobní.

(2) Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní (zejména dopravní), nepřekračující významem místní dosah. Území příměstského bydlení slouží převážně pro bydlení příměstského, popřípadě venkovského charakteru, s méně přísnými požadavky na tvar a charakter obytných objektů. Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) drobná zařízení chovatelská a pěstitelská, 

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území příslušného makrobloku; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,

c) služebny policie.

(3) Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, obchodu a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení středního rozsahu o celkové podlažní ploše nejvýše 250 m2. Podmíněně je přípustné i jako monofunkční objekty zřizovat a provozovat na těchto územích

a) obchody, 

b) provozovny veřejného stravování,

c) nerušící provozovny služeb, které slouží převážně pro denní potřeby obyvatel přilehlého území velikosti lokality, 

d) jednotlivá zařízení administrativní,

e) zahradnické provozovny,

f) nerušící drobné řemeslné provozovny, 

g) ostatní stavby pro bydlení, které mají více než 3 byty,

h) stavby pro církevní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit zajišťujících obsluhu území se spádovou docházkou v dosahu čtvrti,

i) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 OZV.

(4) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený OZV, regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže je splněna podmínka ustanovení odstavce 2 písm. b),

b) nákupní zařízení,

c) zařízení dopravních služeb a autobazary.

 (1) Území zeleně parků jsou v grafické a textové příloze značená indexem „ZP“ a jsou záměrně vytvořená jako náhrada za původní přírodní prostředí. Území městské zeleně jsou veřejně přístupná a slouží zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Území parků představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou součástí urbanistické koncepce města a jeho krajinného obrazu, památkou zahradního umění, plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy.

(2) Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat 

a) nadzemní a podzemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci, například hřiště, odpočívadla, altánky a podobná zařízení, 

b) kavárny pavilónového typu, čajovny a obdobná zařízení s nejvýše zastavěnou plochou do 250 m2.

(3) Podmíněně je na těchto územích přípustné zejména zřizovat a provozovat 

a) služební bydlení,

b) podzemní garáže s parkovou úpravou zeleně na střeše tak, aby nedošlo k podstatnému narušení charakteru území; do doby realizace těchto podzemních garáží lze zřídit na povrchu dočasná parkovací stání, a to v předpokládaném půdorysném rozsahu těchto podzemních garáží,

c) kulturní či kultovní stavby a zařízení, které svými doprovodnými funkcemi (například parkování, rozptylové předprostory) nenaruší přírodní charakter území,

d) parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch (nad 30%) a s tím spojené pomníky a podobná zařízení,

e) umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí,

f) nízkopodlažní restaurační zařízení bez nároku na zvláštní příjezdové plochy (které nejsou součástí kompozice parku);

umisťování a prokazování podmíněné přípustnosti se vztahuje pouze na zařízení v plochách zeleně o rozloze nad 2,5 ha. 

(4) Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích 

a) všechna zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná,

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel.
· zachovat u zbývající části makrobloku 3.1.3.007. mimo řešené území změny ÚPnM funkční využití dle platného ÚPnM, tj. zastavitelné území zahradního bydlení (BZ),  přičemž v rámci návaznosti na řešené území změny ÚPnM bude tato část makrobloku administrativně přečíslována na nový makroblok 3.1.3.015. 
· Koncepce uspořádání krajiny:

Základní koncepce uspořádání krajiny zůstane zachována dle ÚPnM. 
Změna funkčního využití představuje změnu v podstatné části makrobloku, který je již v platném  ÚPnM částečně zastavěným územím (resp. současně zastavěným územím) a částečně zastavitelnou plochou (resp. zastavitelným územím), a to pro výstavbu rodinných domů. Pro ochranu    krajiny v širších vazbách jsou v kapitole C. tohoto zadání – viz výše v textu.

V návrhu změny ÚPnM bude stanoveno, že při využití území budou respektovány podmínky ochranného pásma nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené blato – K–118.

Pro  návrh změny ÚPnM není dán požadavek na vymezení nových prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“).
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

· Dopravní infrastruktura

Koncepce dopravy nebude změnou ÚPnM měněna. 
Požadavek pro řešení návrhu změny ÚPnM:

· V širších vazbách převzít základní dopravní řešení z ÚPnM.
· V návrhu změny ÚPnM budou pro navazující územní studii a pro další stupně projektové dokumentace stanovena podmínka, že dopravní napojení řešeného území, včetně systému a uličních profilů obslužných komunikací uvnitř tohoto území, musí splňovat všechny požadavky dané platnými právními předpisy. 
· V návrhu změny ÚPnM bude pro navazující územní studii stanovena podmínka, že budou respektována všechna bezpečností a případná hluková ochranná pásma dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka bude v územní studií stanovena i pro další stupně projektové dokumentace. 

· Technická infrastruktura

Koncepce řešení jednotlivých sítí technické infrastruktury zůstává v souladu s koncepcí dle platného ÚPnM,  při respektování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, schváleného v září 2004, v platném znění, a to dle § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a při respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury. 
V návrhu změny ÚPnM bude pro navazující územní studii stanovena podmínka, že  odkanalizování nových objektů bude řešeno v územní studii napojením na oddílnou kanalizací, přičemž maximální množství srážkových vod bude řešeno přirozeným vsakem do půdy (minimalizace zpevňování ploch nepropustnými materiály).  

· Občanská vybavenost 

V návrhu změny ÚPnM nebude vymezen samostatný funkční typ plocha občanského vybavení ve smyslu § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.

· Veřejné prostranství
V návrhu změny ÚPnM nebudou vymezeny samostatně plochy veřejného prostranství.

V souladu s § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. bude v návrhu změny ÚPnM stanovena podmínka, že v navazující územní studii budou na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení vymezeny související plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2, přičemž do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. Při vymezování veřejných prostranství v rámci územní studie bude jejím projektantem přihlédnuto ke skutečnosti, že se nejedná o zastavitelnou plochu vymezenou nově změnou ÚPnM s předpokladem naprosto nové parcelace v dosud nezastavěném území, a proto budou pokud možno v maximální míře respektovány stávající pozemky soukromých zahrad a přednostně využity stávající veřejné prostory v západní části řešeného území změny ÚPnM (části pozemků parc. č. 2502/3 a 2502/1). 

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území
Kromě hodnot území stanovených zvláštními předpisy nebo na základě nich se za hodnoty území  v širší vazbě považují
· oblast krajinného rázu a její charakteristika – ObKR 14 Českobudějovická pánev,
· území s archeologickými nálezy – III. kategorie
· přírodní památka „Tůně u Špačků“ v katastrálním území Staré Hodějovice jižně od řešeného území, které je jako významná evropská lokalita součástí soustavy Natura 2000, včetně předpokládaného ochranného pásma v šíři 150 m.
Požadavky pro řešení návrhu změny ÚPnM:

· Navrženým řešením respektovat, chránit a vhodným způsobem rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území s důrazem na ochranu krajinného rázu, a to včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
· Souvisejícím způsobem chránit krajinu jako podstatnou složka prostředí života obyvatel,
· Návrh změny ÚPnM zpracovat v souladu s ustanoveními §§ 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

G. Požadavky na veřejné prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatřeni a asanace 

· V návrhu změny ÚPnM budou převzaty a případně upřesněny tyto veřejně prospěšné stavby z ÚPnM: 

· K10 – stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití území (na celém k. ú. České Budějovice) dle čl. 116 bodu 10. OZV,
· K19 – stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Nové Hodějovice (lokalita 3.1.3. Za potokem) dle čl. 116 bodu 19 OZV,
· V9 – stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití území na celém správním území města České Budějovice dle čl. 113 bodu 9. OZV.
· Ve změně ÚPnM nebudou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti  státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .

· Nebudou vymezeny ani veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.

H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnost státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

· Požadavky na ochranu veřejného zdraví

V návrhu změny ÚPnM nebude dán požadavek, že součástí územní studie bude hluková studie dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dle nařízení vl. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
· Požadavky civilní ochrany a bezpečnosti

Návrh řešení požadavků civilní ochrany bude zpracován v souladu s vyhl. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

· Ochrana ložisek nerostných surovin a poddolovaných území
V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území.

· Ochrana před povodněmi

Nepatrná část při západní hranici řešeného území je součástí aktivní zóny záplavového území Q100 řeky Malše, proto je tato část součástí území řešeného změnou č. 10 ÚPnM ve vazbě na dopad povodní v srpnu 2002, a je zařazena do  typu 1 – území koryt vodních toků a aktivní zóny. Při řešení návrhu změny ÚPnM bude respektován a převzat režim daný pro tento typ čl. 87b OZV:

(1) V území koryt vodních toků a aktivní zóny je nepřípustná jakákoliv  trvalá nebo dočasná zástavba. Nepřípustné je skladování volně odplavitelných předmětů a materiálu. Objekty mostů nesmí působit nadměrné povodňové vzdutí hladiny, například aplikací nedemontovatelných plných vysokých zábradlí a protihlukových zábran, nevhodným uspořádáním výše ležících částí mostní konstrukce. V území aktivní zóny budou odstraněny příčné překážky plotů, husté vegetace, zahradního či parkového inventáře, bude odstraňována přebujelá vegetace, odstraňován keřový podrost a stromy s nízkorostoucími větvemi.  Výsadba nesmí zhoršit průtokové poměry aktivní zóny.

(2) Území koryt vodních toků a aktivní zóny je nutno přísně chránit z hlediska stavu průtočnosti a dle možnosti dlouhodobě působit i ve směru zlepšení této průtočnosti odstraňováním zde existujících překážek průtočnosti. Správce vodního toku je, mimo jiné, povinen pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat je ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích. Zvláštní pozornost je nutno věnovat především mostním objektům a příčným komunikačním náspům. Mostní objekty budou posuzovány i na stav hydraulického přetížení – průtokem v dané lokalitě nejvýše zaznamenaným nad Q100 – přičemž objekt musí být i při tomto průtoku stabilní.

· Ochrana zemědělského půdního fondu
Součástí návrhu změny ÚPnM nebude vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, neboť se nejedná o  nový zábor nad rámec platného ÚPnM.
· Ochrana ovzduší

V návrhu změny ÚPnM budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Další požadavky nejsou stanoveny, zůstávají v platnosti dle ÚPnM.

I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Jedním z hlavních pokynů k řešení návrhu změny ÚPnM je požadavek na zajištění souladu navrhovaného využití území z hlediska vazeb na okolní zástavbu a krajinu včetně blízké přírodní památce Tůně u Špačků“ v katastrálním území Staré Hodějovice,
Jiné střety nejsou známy, případně budou posouzeny v průběhu projednávání změny ÚPnM.

J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Řešené území změny ÚPnM se nachází dle ÚPnM částečně v zastavěným územím (resp. v současně zastavěným územím dle ÚPnM) a částečně v zastavitelné ploše (resp. v zastavitelným územím dle ÚPnM), nevznikají tudíž nové nároky na vymezení nových zastavitelných ploch. 
Část řešeného území v zastavěném území bude vymezena jako plocha přestavby, část v zastavitelné ploše bude vymezena jako zastavitelná plocha z ÚPnM s nově stanoveným funkčním využitím.

K. Požadavky na vymezení ploch a koridoru, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Plocha řešeného území změny ÚPnM bude vymezena jako plocha, v které bude uloženo prověření změn jejího využití územní studií. s podmínkami pro její řešení danými v návrhu změny ÚPnM dle požadavků jednotlivých kapitol tohoto zadání.
L. Požadavky na vymezení ploch a koridoru, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich vyžití stanoveny regulačním plánem

V území řešeném změnou ÚPnM nebudou vymezeny plochy ani koridory, v nichž by byly podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

M. Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

· V řešeném území změny ÚPnM se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona a krajský úřad v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že uvedená změna ÚPnM nebude mít významný vliv na žádnou z  lokalit, které jsou součástí evropsky významných lokalit  ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000).

· Po provedení zjišťovacího zřízení podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vlivů změny ÚPnM na životní prostředí. 
N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

· Příslušným dotčeným orgánem nebyl dán požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí (viz kapitola M.)

· Pro návrh řešení využití území změny ÚPnM není dán  požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.
O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s platným ÚPnM.

Změna ÚPnM bude zpracována v digitální technologii ve formátu *.dgn, *.dwg. nebo nejlépe *.shp. dle Požadavků na digitální podobu předávání územních plánů a dle Metodiky DMG ÚAP aktuální verze – datový model  pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS (Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. & ČVUT Praha, Fakulta architektury). 
Návrh změny ÚPnM  bude obsahovat textovou a grafickou část ve dvou částech – I. Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 50 a následujících stavebního zákona v následujících etapách: 

· návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona

· návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního zákona

· návrh upravený dle § 53 stavebního zákona před předložením na jednání zastupitelstva města 

· čistopis návrhu po vydání zastupitelstvem města formou opatření obecné povahy. 

Návrh pro společné jednání, návrh pro řízení dle § 52 stavebního zákona a návrh upravený dle § 53 stavebního zákona bude odevzdán vždy v tištěné podobě v počtu 1 kompletní paré. Čistopis návrhu změny ÚPnM bude po jejím vydání  zastupitelstvem města odevzdán v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a 1x na datovém nosiči CD.
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