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Rada města dne 29. 2. 2016 svým usnesením č. 257/2016 doporučila Zastupitelstvu města ke schválení záměry vypsání veřejných zakázek u investičních akcí, jejichž výstavba bude zahájena v roce 2016 a bude pokračovat i do následujících let. Na jednání zastupitelstva města dne 14. 3. 2016 má být zajištěno v rámci rozpočtových opatření (zapojení prostředků minulých let) financování těchto akcí pouze na rok 2016.

Podle čl.11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.


Investiční odbor proto předkládá zastupitelstvu města k odsouhlasení záměr vypsání veřejných zakázek na realizace následujících investičních akcí:

	nedotační akce
· ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny
· ZTV Nové Roudné 3. etapa

dotační akce (IPRÚ)
· Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové
· Cyklotrasa „E“
· Modernizace systému řízení křižovatek
· Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy
· Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě


Stručný popis akcí:

ZŠ O. Nedbala – přístavba tělocvičny
Zahájení výstavby nové tělocvičny v areálu ZŠ O. Nedbala. Tělocvična je navržena jako ocelový skeletový systém s opláštěním o vnitřních rozměrech 32,21 x 27,6m a světlou výškou 9,0m. Jako hlediště budou sloužit dvě teleskopické tribuny pro celkem 196 sedících diváků. Jednopodlažní přístavba šaten je tvořena nosným zdivem z keramických cihel.
Předpokládané celkové náklady činí cca 50 mil. Kč, požadavek 18 mil. Kč na rok 2016 vychází z reálné možnosti rozpracovanosti stavby do konce roku 2016. Předpoklad dokončení základů, nosného ocelového skeletu včetně opláštění a zastřešení příhradovými nosníky.  Dokončení stavby se předpokládá v roce 2017. 



ZTV Nové Roudné – 3.etapa
Jedná se o první část realizace 3. etapy výstavby základní technické vybavenosti v Novém Roudném. Budou prováděny stavební úpravy ulice O. Březiny, které zahrnují položení nové kanalizace a vodovodu, vybudování nového veřejného osvětlení, provedení stavbou vyvolané přeložky stávajícího plynovodu a následná realizace nové vozovky.
Rozpočet na stavební úpravy této ulice činí cca 54mil. Kč, částka navržená k zapojení do rozpočtu roku 2016 ve výši 12 mil. Kč je určená na zahájení stavby.



Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního pavilonu bývalé školní jídelny z roku 1983 vystavěné systémem MS 71. 1.NP bude sloužit jako školní jídelna se zázemím a ve 2. NP bude umístěna tří třídní MŠ pro 80 dětí. Současné materiály budou vybourány (MIV a zateplení) a nahrazeny nezávadnými. Součástí akce je i vybavení školy, které představuje zařízení jídelny, doplňky pro MŠ, zázemí a školní zahradu.
Celkové předpokládané náklady činí cca 51 mil. Kč, do rozpočtu roku 2016 je navrženo zapojení částky 25 mil. Kč.



Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici
Celá plánovaná trasa páteřní cyklostezky„E“ vede od Hlinského přivaděče přes Vrbenskou ulici, podjezdem pod kolejemi až do Dukelské ulice.
V současné době se projektuje a připravuje k postupné realizaci úsek páteřní cyklostezky „E“ v úseku Dukelská ulice – Nádražní.
Tento úsek je projekčně rozdělen do tří etap. I. etapa je řešena jako stezka pro pěší a cyklisty zahrnující úpravy přechodů, dopravního značení, SSZ a veřejného osvětlení. Tato první etapa cyklostezky přechází do II. etapy za křižovatkou Alešovy a Novohradské ulice a dál pokračuje jako cyklotrasa, tj. je opatřená bezpečnostními prvky a úpravou dopravního značení. Cyklostezka pak pokračuje ještě v parku  u Dukelské ulici. Návaznost této stezky přes Mlýnskou stoku zajišťuje železobetonová lávka pro pěší a cyklisty. 
V roce 2016 se předpokládá realizace I. etapy. Jde o úsek vedoucí Průmyslovou ulicí tj. od ulice Nádražní po ulici Novohradskou. Touto stavbou bude zajištěn bezpečný průjezd značně frekventovanou Průmyslovou ulicí. Bezpečné překonání ulic Nádražní a následně i Dvořákovy a Novohradské zajistí vybudování cyklopřejezdů opatřených  SSZ. Zároveň budou doplněny resp. upraveny přechody přes Průmyslovou ulici. Stavba zahrnuje vybudování cyklistické stezky, úpravy chodníků, úpravy a změny vodorovného a svislého značení.
Celkové předpokládané náklady všech tří etap činí cca 19 mil. Kč, do rozpočtu roku 2016 je navrženo zapojení částky 8,3 mil. Kč.


Modernizace systému řízení křižovatek
Projekt řeší následující okruhy:
modernizaci systému řízení křižovatek
preference MHD
modernizace přenosových tras                                                                                                                                                                                       úprava dopravní řídící ústředny 
V roce 2016 se připravují k realizaci následující křižovatky: CB.01 Rudolfovská x Dobrovodská, CB.04 Pražská x Karolíny Světlé, CB.07 Mánesova x Čechova a CB.08 Mánesova - Novohradská. Jedná se o postupnou modernizaci Systému řízení dopravy, a to zejména světelně signalizačních zařízení na jednotlivých křižovatkách ve městě, přenosových tras mezi řadiči a dopravní ústřednou a dovybavení Dopravní řídící ústředny o nadstavbové moduly řízení dopravy (dopravně závislé řízení provozu). Předmětem modernizace řadičů SSZ je úprava dopravního řešení, doplnění řadičů o videodetekci (jako náhrada za indukční smyčky ve vozovce), náhrada žárovkových návěstidel úspornými LED návěstidly, doplnění dálkové aktivace signalizace pro nevidomé, doplnění řadičů o jednotku aktivní preference vozidel hromadné přepravy osob.
Celkové předpokládané náklady podle IPRÚ činí cca 130 mil. Kč (tato částka může být podle postupného rozpracování projektové dokumentace upravována), do rozpočtu roku 2016 je navrženo zapojení částky 9,68 mil. Kč.                                                              

Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy
Strategické detektory budou rozmístěny v rámci celé komunikační sítě města a získaná data budou sloužit jako podklad pro dopravně inženýrské rozhodování při řízení dopravy, pro rozhodování o budoucích scénářích řízení dopravy, stejně tak pro pozdější rozhodnutí o řešení problematiky dopravního systému města České Budějovice.  Vzdálené detektory mohou sloužit i pro dopravně závislé řízení plynulosti provozu, eliminaci kongescí a tím též přispějí ke snížení vlivu silniční dopravy na životní prostředí.
Celkové předpokládané náklady podle IPRÚ činí cca 66 mil. Kč (tato částka může být podle postupného rozpracování projektové dokumentace upravována), do rozpočtu roku 2016 je navrženo zapojení částky 7,15 mil. Kč.


Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě
Projekt řeší následující okruhy:
Naváděcí systém
Systém moniturující obsazenost parkovišť + naváděcí systém na parkoviště
Proměnné dopravní značení
Infrastruktura pro C-ITS (předávání informací o dopravě přímo do vozidel)
Zařízení pro poskytování provozních informací
V roce 2016 se má provádět osazení závorového systému na záchytných parkovištích za účelem sčítání obsazenosti parkovišť.
Celkové předpokládané náklady činí cca 25 mil. Kč (tato částka může být podle postupného rozpracování projektové dokumentace upravována), do rozpočtu roku 2016 je navrženo zapojení částky 2,541 mil. Kč.



