Důvodová zpráva

Majetkový odbor magistrátu města České Budějovice obdržel žádost od Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření „Smlouvy o realizaci stavebních objektů“, které se nachází v trase dálnice D3, stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice.
Rada města záměr převodu stavebních objektů a dotčených pozemků projednávala na svém zasedání dne 22.8.2016. Jednalo se o převzetí  stavebních objektů  včetně dotčených pozemků

SO 166 Příjezd k retenční nádrži v km 135,2

SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce

SO 378 Shybka na Dobrovodském potoce

Tento záměr byl však odložen s tím, že město České Budějovice má jednat s ŘSD ČR o převzetí pouze stavebních objektů SO 166 Příjezd k retenční nádrži v km 135,2 a SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce.
Na základě tohoto jednání předkládá majetkový odbor k projednání žádost o převzetí stavebních objektů SO 166 Příjezd k retenční nádrži v km 135,2 a  SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce.
Rada města záměr převodu stavebních objektů  SO 166 a SO 379 a dotčených pozemků schválila na svém zasedání dne 24.10.2016.

SO 166 Příjezd  k retenční nádrži v km 135,2  řeší  výstavbu nového sjezdu k retenční nádrži v km 135,2 dálnice D3. Sjezd je řešen jako účelová komunikace. Začátek sjezdu je ve staničení km 0,000, odpovídajícímu staničení km 0,185 polní cesty (SO 153), na níž se sjezd napojuje. Délka sjezdu je 129,2 m. Kategorie:P4,0/20. V rámci SO 166 bude vybudován vlastní sjezd, tj. zemní těleso, vozovka, ohumusování a osetí svahů zemního tělesa apod. Sjezd bude zčásti trvale zatopen vodou v retenční nádrži.
SO 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce řeší samotnou retenci povodňových vod na Dobrovodském potoce. Do retenční nádrže vody natékají bočním nehrazeným (při běžném provozu) levobřežním přelivem o dl. 25,0 m. Práh přelivu je osazen na kótě 411,60 m n.m., při běžných průtocích bude tedy voda odváděna objektem SO 380 Přeložka Dobrovodského potoka. Práh přelivu bude proveden jako ŽB o šířce 0,5 m. Návodní i povodní strana bočního přelivu bude opevněna kamennou dlažbou do betonu a ŠP lože (25/20/10 cm). Práh bude proveden s možností hrazení. Hrazení umožní změnu hydraulických parametrů bočního přelivu (reakce na případnou změnu odtokových poměrů v povodí Dobrovodského potoka), úplné zahrazení bočního přelivu (oprava např. shybek a úplné vyloučení nátoku do nádrže), doladění reálných hydraulických poměrů bočního přelivu na výpočtové hodnoty. Drážky hrazení budou trvale osazeny a budou tvořit velmi hrubou česlovou stěnu na vtoku do nádrže. Boční přeliv je oboustranně ukončen ŽB úhelníkovými zídkami o tl. 40 cm. Konfigurace a stavební uspořádání objektu je patrné z grafické přílohy.
Odvodňovací koryto bude provedeno v místě původního koryta Dobrovodského potoka mezi objektem bočního přelivu a SO 378 Shybka na Dobrovodském potoce. Koryto bude provedeno jako miskovité, opevněné pohozem tl. 30 cm, do vrstvy pohozu bude vtlačen humus tl. 10 cm a oset. V místě před nátokem na shybky bude koryto zahloubeno a bude tak vytvořen usazovací prostor pro odsazení splavením během povodně. V levém břehu bude před usazovacím bazénkem zaústěno koryto z bezejmenné vodoteče. Usazovací prostor bude nutné po výraznějších povodních čistit.

Tyto stavby budou realizovány zčásti na pozemcích města (cca z jedné poloviny) a zčásti na pozemcích jiných subjektů.  Pozemky respektive jejich části dotčené  stavbou Stavebních objektů (které dosud nejsou ve vlastnictví města) budou  společností ŘSD  bezúplatně převedeny spolu se stavbami na statutární město České Budějovice.
Odbor správy veřejných statků  nesouhlasí s převedením stavebních objektů do vlastnictví a správy statutárního města České Budějovice – viz příloha

Vyjádření ČEVAK, a.s. v příloze, která je součástí tohoto materiálu je vyjádřen předpokládaný  odhad  ročních  nákladů na údržbu retenční nádrže.
Vyjádření ČR- ŘSD (viz příloha): vlivem  realizace zpevněných ploch dálnice D3 dojde ke zvýšení povrchového odtoku z území. S ohledem na stávající průtočné poměry v jednotlivých recipientech se předpokládá jejich možné ovlivnění. S ohledem na ochranu těchto recipientů budou na jednotlivých vyústěních dešťových kanalizací osazeny retenční dešťové nádrže s odpovídajícím objemem. V prostoru Dobrovodského potoka byl vypočítán objem retenční nádrže 2 700 m3.

Dobrovodský potok je v současnosti potenciální povodňovou hrozbou pro své okolí a je i 

ohrožujícím tokem pro významné území města České Budějovice. Způsob křížení Dobrovodského potoka a dálnice D3 nabízí zřízení retenční nádrže takových parametrů, aby měla pozitivní vliv na průtokové poměry v povodňových stavech.

Navržená retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude mít kapacitu 50 000 m3 vody. Kapacita retenční nádrže byla tudíž navýšena o 95 %. Výpočty prokázaly, že na Dobrovodském potoce a bezejmenné vodoteči dojde ke snížení kulminace povodňové vlny o 3,4 m3/s na hodnotu 15,6 m3/s.
Retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude primárně sloužit jako protipovodňové opatření města České Budějovice.

Rada města záměr uzavření „Smlouvy o realizaci stavebních objektů“ schválila dne 24.10.2016 usnesením č. 1547/2016.
