Příloha č. 10
Důvodová zpráva
k materiálu ev. č. KP-RM/1142/2010/M/932  

(přijato usn. č. 870/2010 ze dne 2.6.2010)

Zadání změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na přeložku silnic III/14322  (3. etapa) a III/15529 (4.a 5. etapa), katastrální území České Budějovice  6, 7

Zkratky použité v textu:

	ÚPnM
	 územní plán města České Budějovice

	OZV
	obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění 

	Změna ÚPnM
	změna ÚPnM ve vazbě na přeložku silnic III/14322 (3. etapa) a III/15529 (4.a 5. etapa), katastrální území České Budějovice  6, 7

	ÚPD
	územně plánovací dokumentace

	ÚPP
	územně plánovací podklady

	stavební zákon  
	zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platném znění 

	SFDI
	Státní fond dopravní infrastruktury

	MÚK
	Mimoúrovňová křižovatka

	ÚSES
	Územní systém ekologické stability

	KV
	nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné dle čl. 82 OZV

	KR
	nezastavitelné území krajinné zeleně rekreační dle čl. 83 OZV

	IN-2
	zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí dle čl. 17 OZV

	SIN-2
	zastavitelné území s charakterem smíšeným individuálního bydlení v předměstí dle čl. 30 OZV

	SKOL-2
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí dle čl. 34 OZV

	SKOL-3
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí dle čl. 35 OZV

	PA-2
	zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské) v předměstí dle čl. 39 OZV


	ZO
	nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV

	MO
	zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích, konkrétně se jedná o místní komunikace II. třídy – městské třídy a sběrné komunikace dle čl. 73 písm. f)


Úvodem:
Odbor územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice jako pořizovatel ÚPD 
a ÚPP předkládá radě města návrh zadání změny ÚPnM, který byl zpracován na základě návrhu na pořízení změny ÚPnM (schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 285/2009 dne 26.11.2009) 
a upraven v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona dle uplatněných požadavků, podnětů 
a připomínek.
Projektant této ÚPD bude oprávněná osoba v souladu s ustanovením § 17 písm. a) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.   
Navrhovatel: Statutární město České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1,2 , 370 92 České Budějovice
Změny se týkají napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace resp. napojení levého břehu  na trasu dálnice D3 v úseku od ul. M. Horákové přes Litvínovickou, ul. Schneidera resp. Papírenskou, Lidickou, od Plavské podél trati k Novohradské, a dále až na zanádražní komunikaci s pokračováním na dálnici D3. 

Jedná se o plánovaný městský jihozápadního polookruh, propojující sídliště na levém břehu Vltavy s připravovanou dálnicí D3, a skládá se celkem z pěti etap – 

tato změna se dotýká pouze etapy 3., 4. a 5.
1.)  3.etapa napojení včetně přemostění Vltavy

2.)  4. etapa napojení včetně přemostění Malše

3.)  5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice 

Ad. 1.)
Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Studie řešení přeložky silnice III/14322 včetně nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354 (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/14322 – III. etapa včetně přemostění Vltavy (technická studie nového přemostění Vltavy včetně variant umístění a napojení silnice I/3 a III/00354“, jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/14322 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice a obce Litvínovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zhotovila v roce 2008 projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI, prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/14322 není plně v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na okružní křižovatce na Litvínovické a pokračuje přes řeku Vltavu ul. Schneidera resp. Papírenská na Lidickou.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/14322 vedené na území města v seznamu veřejně prospěšných staveb územního plánu jako „Stavba propojení sídliště Čtyři Dvory – Litvínovice“ a dále jako „Stavba propojení v trase Litvínovice – U papíren – přemostění Vltavy“. Jedná se o 3. etapu přeložky v návaznosti na 1.a 2. etapu. Úsek zahrnuje především vlastní přemostění  Vltavy včetně řešení na pravém břehu (k silnici III/00354 – Lidická třída) na území města a na levém břehu přímo na I/3.

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a zadání nového ÚP Litvínovice.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 3 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/14322 – 3.etapa nerespektuje ÚPnM v několika úsecích.

Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.6.2.003 s funkčním využitím SIN-2, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.021. s funkčním využitím MO, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.001 s funkčním využitím KV, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.005 s funkčním využitím KV, 

- v části makrobloku č. 2.6.2.004 s funkčním využitím MO, 

- v části makrobloku č. 1.5.3.011 s funkčním využitím MO, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.007 s funkčním využitím MO, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.006 s funkčním využitím PA – 2, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.009 s funkčním využitím ZO, 

- v části makrobloku č. 2.6.2.012 s funkčním využitím IN-2, 

- v části makrobloku č. 2.6.2.011 s funkčním využitím MO,

 vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.

Ad. 2.) 

4. etapa napojení včetně přemostění Malše – úsek Plavská – Novohradská  (viz. příloha č. 4)
Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Technicko – ekonomická studie napojení silniční sitě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 – napojení levého břehu (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/15529 – 4.etapa napojení včetně přemostění Malše (studie pro ochranu trasy v úseku Plavská – Novohradská)“ , jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/15529 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zpracoala v loňském roce projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/15529 není plně v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na Plavské a pokračuje podél železniční trati přes řeku Malši k ul. Novohradské.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/15529 vedené na území města v seznamu veřejně prospěšných staveb územního plánu jako „Stavba komunikace podél rožnovské trati včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novohradské“. Jedná se o 4. etapu přeložky v návaznosti na 3. etapu. 

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 4 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/15529 – 4.etapa nerespektuje ÚPnM v několika úsecích.

Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.6.3.014 s funkčním využitím ZO, 

- v části makrobloku č. 2.6.4.002 s funkčním využitím SKOL-2, 

- v části makrobloku č. 3.9.5.013 s funkčním využitím ZR, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.007 s funkčním využitím SIN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.009 s funkčním využitím IN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.001 s funkčním využitím KV – 2, 

- v části makrobloku č. 3.9.5.011 s funkčním využitím SKOL-3,

vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.

Ad. 3.) 

5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice – úsek Novohradská – zanádražní komunikace ( etapa je plánovaná ve 2 časových krocích – nejdříve bez kruhového objezdu –viz. příloha 5) a s kruhovým objezdem- viz příloha 6)

Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Technicko – ekonomická studie napojení silniční sitě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 – napojení levého břehu (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/15529 – 5.etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice (studie napojení přeložky a areálu přes silnici II/156 k dálnici D3), jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/15529 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zpracovala v loňském roce projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/15529 není  v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na Novohradské a přes železniční trati k zanádražní komunikaci.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/15529 vedené na území města. Jedná se o 5. etapu přeložky v návaznosti na 4. etapu. 

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 5 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/15529 – 5.etapa nerespektuje ÚPnM .
Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.1.8.006 s funkčním využitím KV, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.009 s funkčním využitím IN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.007 s funkčním využitím SIN – 2, 

- v části makrobloku č. 3.1.1.002 s funkčním využitím území železniční dopravy, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.011 s funkčním využitím SIN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.1.3.002 s funkčním využitím KR

- v části makrobloku č. 2.1.3.015 s funkčním využitím SIN-2, 

- v části makrobloku č. 2.1.3.016 s funkčním využitím SIN-2,

vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.

Postup prací na změně ÚPnM:

	26. listopadu 2009    
	usnesením ZM č. 285/2009 schválen návrh na pořízení 

	7. dubna 2010
	prezentace návrhu zadání změny v radě města (usn. 479 /2010)

	13. dubna 2010 – 13. května 2010  
	veřejné vystavení návrhu zadání na úřední desce MM             

	do 13.května 2010
	lhůta pro podání připomínek k návrhu zadání 


K návrhu zadání změny ÚPnM bylo v zákonné lhůtě dle ustanovení § 47 odst. (2) stavebního zákona v rámci veřejného vystavení podáno 11 požadavků dotčených orgánů státní správy a 11 připomínek právnických nebo fyzických osob. K návrhu zadání změny ÚPnM nebyl podán žádný podnět sousedních obcí.

Pořizovatel podle těchto vyhodnocených požadavků a připomínek návrh zadání upravil následovně:
Úprava a doplnění textu NÁVRHU ZADÁNÍ změny ÚPnM:

1. Do kapitoly A. doplněno:
         Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, kterou respektuje.
Návrh zadání změny ÚPnM ve vazbě na přeložku silnice III/14322 a silnice III/15529 není v kolizi s návrhem Zásad územního rozvoje, požadavkem zadání je jejich zohlednění.
Předložený návrh zadání není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou, resp. schválenou, krajem, konkrétně pro řešené území v současné době není platná územně plánovací dokumentace vydaná, resp. schválená, krajem. ÚP VÚC Českobudějovická sídelní regionální aglomerace pozbyla platnost v souladu s § 187 odst. (1) stavebního zákona k 1.1.2010 platnosti.
Trasa plánované přeložky silnice III/15529 (4.etapa) je obsažena ve výkresu veřejně prospěšných staveb ÚPnM Českých Budějovic jako veřejně prospěšná stavby.

        (požadavek č. 20, č.j.  KUJCK 16196/2010 OREG/2)

V kap. A.) upraven text:
Řešené území leží uvnitř rozvojové osy OB10, kterou respektuje, uvnitř transevropského multimodálního  koridoru M 1 tvořeného zde koridorem dálnice D3 a koridorem konvenční železniční dopravy  C-E 551, které respektuje a uvnitř koridoru konvenční železnice TEN-T ŽD4, který respektuje.

(požadavek č. 20, č.j.  KUJCK 16196/2010 OREG/2)
2. Do kapitoly E. doplněno:

Řešeným územím jsou vedeny jednokolejné železniční tratě, které jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 sb. a v souladu s usnesením vlády Čr č. 766 ze dne 20.12.1995 zařazeny do kategorie celostátní:

čís. 196 České Budějovice  - Horní Dvořiště  (- Summerau)

čís. 199 České Budějovice – České Velenice (- Gmünd)

tratě jsou dle Sdělení Ministerstva dopravy ČR ze dne 25. 2. 2004 zařazeny do evropského      železničního systému a současně transevropské železniční sítě nákladní dopravy – TERFN (čl. 10a Směrnice Rady č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/12).

rať čís. 196 České Budějovice  - Horní Dvořiště je součástí tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, na kterém byla v roce 2009 dokončena její optimalizace.

Na trati čís. 199 České Budějovice – České Velenice je dokončena její elektrizace 1. etapa. Druhá etapa bude realizována cca 2013 – 2016.

Z hlediska výhledových záměrů železniční infrastruktury bude řešeným územím vedena nová trať, na kterou je firmou IKP Consulting Engineers s.r.o. zpracována technicko-ekonomická studie Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice.

Musí být respektován bezpečný provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu na sousedícím drážním tělese a nesmí dojít ke ztížení výše uvedených akcí železniční infrastruktury, údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil.

Pokud by jakékoliv záměry lokality či stavby v řešeném území kolidovaly s obvodem a s ochranným pásmem dráhy, je třeba respektovat vyhlášku č. 177/1995 sb. – stavební a technický řád drah a postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platných zněních.

       (požadavek  č. 7, 7. 5. 2010 Zn.: 20354/10-OKS)
 Do kapitoly E. odrážky Dopravní infrastruktura doplněno upozornění:   

Upozornění, že vodohospodářské sítě v místech propojení na ul. L.M. Pařízka, Thomayerova a Papírenskou jsou z třicátých až osmdesátých let min. století.

Doporučujeme proto řešit jejich výměnu do doby zprovoznění nové komunikace.

       (požadavek č. 10, Zn.: 10 004 584 21.8.2010)
 Do kapitoly E. odrážky Technická infrastruktura doplněno:

Ve vazbě na přeložku silnice III/15529 – 4. etapa napojení včetně přemostění Vltavy – část B4 (mezi ul. L.M. Pařízka až Novohradská) je zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy ul. Křižíkova zahrnující mimo jiné i úpravy vodohospodářských sítí v prostoru železničního přejezdu (ul. Křižíkova, Fr. Halase). Rovněž je zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy vodohospodářských sítí v ul. kpt. Nálepky. Případné požadavky vyplývající z nového (výše uvedeného) investičního záměru je potřeba zapracovat do těchto dokumentací.

V prostoru Novohradské ul. bude do projektové dokumentace zahrnut návrh na rekonstrukci stávajících vodovodů a kanalizací dotčených uvažovanou stavbou kruhové křižovatky.

Návrh na řešení odvodnění navrhované komunikace bude společnosti 1. JVS a.s. předložen v rozpracovanosti.

Na další stupeň projektové dokumentace je požadavek předložit k odsouhlasení spol. 1. JVS.
(požadavek č. 11, Zn.: 09010610)
Do kapitoly E. odrážky Technická infrastruktura doplněno:
Ve vazbě na přeložku silnice III/15529 – 5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice (od ul. Novohradská po ul. J. Masaryka).
V prostoru u Novohradské ulice, v ul. kpt. Nálepky bude do projektové dokumentace zahrnut návrh na rekonstrukci stávajících vodovodů a kanalizací dotčených uvažovanou stavbou kruhové křižovatky a novou komunikací.

Návrh na řešení odvodnění navrhované komunikace bude společností 1. JVS a.s. předložen v rozpracovanosti.

Na další stupeň projektové dokumentace je požadavek předložit k odsouhlasení spol. 1. JVS
(požadavek č. 12, Zn.: 09 010 882)

3. V kapitole H je text upraven takto:
V zájmovém území se nacházejí významné vodní toky Vltava, Malše a Mlýnská stoka, které jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Případné zásahy do koryt těchto vodních toků a jejich záplavových území bude s námi předem projednáno v dalších stupních projektových dokumentací. 

(připomínka č. 8, Zn.: 24598/2010-142)

4. Text kapitoly I. je doplněn následovně:
Na katastrálních územích České Budějovice 5,6 a 7 dotčených návrhem zadání změny územního plánu města, se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy a.s.

Územím řešeným územním plánem obce prochází dráha celostátní železniční tratě č. 190 České Budějovice – Plzeň, č. 196 České Budějovice -  Summerau a dráha regionální železniční tratě č. 194 České Budějovice – Volary. Ochranné pásmo dráhy je dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění 60 metrů od osy krajní koleje na obě strany. Upozorňujeme, že jakákoliv stavební činnost v ochranném pásmu dráhy je možná pouze se souhlasem Drážního úřadu.

Lokalitou trasa přeložky silnice III/15529 (4. etapa a 5. etapa) budou dotčeny pozemky ČD, a.s.

Trasa přeložky silnice III/14322 (3.etapa) v k.ú. České Budějovice, zahrnutá v návrhu zadání změny územního plánu města, je situována mimo současné i výhledové územní zájmy ČD, a.s.
(připomínka č. 6, České Dráhy a.s.)

5.    Text kapitoly M je změněn následovně:
Na základě souhrnného stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeského kraje, které bude vydáno k tomuto návrhu zadání změny ÚPnM, bude do zadání doplněno, zda se v řešeném území změny ÚPnM nachází či nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zda uvedená změna nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). 

Tento dotčený orgán na základě zjišťovacího řízení podle § 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, posoudí vliv změny ÚPnM na životní prostředí.  

(Krajský úřad – Jč. kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Č.j.: KUJCK/15963/2010OZZL/2)
Upravený návrh zadání změny ÚPnM v souladu s § 47 odst. (4) stavebního zákona předloží pořizovatel po projednání v radě města k projednání a schválení zastupitelstvu města.

