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A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
Vymezení řešeného území 
Řešené území změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov – Za Tratí (dále jen „změna ÚPnM“) je součástí stabilizovaného území a sousedí na západě se železniční tratí, na východě s ul. Janáčkova, na severu s ul. Jaselská a na jihu zahrnuje i zástavbu jižně u ul. V Zahrádkách.

Dle územního plánu města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“) je řešené území změny ÚPnM součástí dílu 3 Příměstí, čtvrti 3.9. Rožnov, lokality 3.9.2. Rožnov – Za Tratí, makrobloků 3.9.2.001., 3.9.2.003. (ul. V. Nováka) a 3.9.2.005. 
Ze severu, východu a jihu je řešené území obklopeno zastavitelným územím s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí nebo v příměstí (makrobloky 2.6.3.016., 2.6.4.004., 2.6.4.005., 3.9.2.008., 3.9.2.010.). Západní hranicí řešené území sousedí se zastavitelným územím dopravní vybavenosti pro železniční dopravu včetně technického zázemí (makrobloky 3.9.2.002., 3.9.2.004) a se zastavitelným územím dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy (zbývající malá část makrobloku 3.9.2.003. – ul. V. Nováka).   

Řešené území je vyznačeno v grafické příloze tohoto zadání.
Požadavky na rozvoj řešeného území změny ÚPnM

Územně plánovací dokumentace má směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje v území, a to způsobem, který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tj. udržitelný rozvoj území.

Požadavkem na řešení změny ÚPnM je návrh změny způsobu využití v řešeném území ze zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí (KOL-3) na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (IN-3). 

Cílem změny způsobu využití je ve větší míře zajistit zachování stávajícího charakteru a měřítka individuální zástavby v řešeném území a omezit možnost charakteru a výšky obytné zástavby s ohledem na stávající zástavbu rodinných domů ve stabilizovaném území lokality Rožnov – Za Tratí.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR“) vyplývají pro řešení změny ÚPnM následující požadavky: 

· prověřit, příp. zohlednit dotčení řešeného území rozvojovou oblastí OB10 České Budějovice (čl. 49 PÚR),

· prověřit, příp. zohlednit dotčení řešeného území multimodálním koridorem M1, který v sobě zahrnuje územní koordinaci koridorů konvenční železniční dopravy C-E 551, dálničního a silničního koridoru D3 a R3, splavnění Vltavy do Českých Budějovic, plochu mezinárodního letiště a veřejného logistického centra (čl. 82 PÚR),

· prověřit, příp. zohlednit dotčení řešeného území mezinárodním letištěm České Budějovice L3 (čl. 133 PÚR).

Řešené území se nedotýká rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, ani jiných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktury. 

V návrhu změny ÚPnM bude v odůvodnění popsána vazba na jednotlivé priority dle PÚR.

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Návrh změny ÚPnM prověří všechny úkoly a požadavky pro navazující územně plánovací dokumentace, stanovené v jednotlivých kapitolách výrokové části 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „1. aktualizace ZÚR“), která byla vydána Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18. 12. 2014 s účinností od 6. 1. 2015.

Nicméně vzhledem k poloze řešeného území změny ÚPnM lze konstatovat, že řešené území změny ÚPnM nezasahuje do koridorů a ploch nadmístního významu vymezených v 1. aktualizaci ZÚR. 

V návrhu změny ÚPnM bude v odůvodnění popsána vazba na jednotlivé kapitoly výrokové části 1. aktualizace ZÚR, zejména kapitoly a), e), f), g).    
Požadavky vyplývající z dalších širších územních vztahů

S ohledem na polohu řešeného území změny ÚPnM uvnitř zastavěného stabilizovaného území v katastrálním území České Budějovice 7 nejsou z hlediska širších vztahů vymezeny další požadavky. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
Při řešení návrhu změny ÚPnM se na základě územně analytických podkladů stanovuje požadavek respektovat a zohlednit následující limity v území: 
· zastavěné území,

· území s archeologickými nálezy – III. kategorie,

· oblast krajinného rázu a její charakteristika – ObKR 14 Českobudějovická pánev,

· bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ třídy ochrany: kód 52210 – třída ochrany III, kód 52212 – třída ochrany IV,   

· hranice biochor – biochora 3Ro, Vlhké plošiny na kyselých horninách 3.v.s., Českobudějovický region 1.30,  

· vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem - OP vodního zdroje - hygienická ochrana 2b stupně

· zranitelná oblast – České Budějovice 7,

· vodní útvar povrchových, podzemních vod – vodní útvar podpovrchových vod - Budějovická pánev, Horní Vltava, horizont vrstvy- rajon základní vrstvy,

· povodí I. řádu – Labe, povodí II. řádu 106, povodí III. řádu 10602, povodí IV. řádu 1-06-02-080, 1-06-02-079,
· území zvláštní povodně pod vodním dílem – studie Římov, var. 2 a var. 7, studie Lipno I,

· oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

Pětileté průměry 2008- 2012 ve čtvercové síti 1x1km:

arsen- 1,23 [ng.m-3] - roční průměrná koncentrace,
NO2 – 14,1 [µg.m-3] -  roční průměrná koncentrace,
PM10 – 37,5 [µg.m-3] - roční průměrná koncentrace,
benzen- 1,1 [µg.m-3] - roční průměrná koncentrace,
benzo(a)pyren – 1,34 [ng.m-3] - roční průměrná koncentrace,
PM10- 20,7 [µg.m-3] - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce, 

SO2 –20,7 [µg.m-3] - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce,
PM2,5  – 16,9 [µg.m-3] - roční průměrná koncentrace,
olovo – 5,7 [ng.m-3] - roční průměrná koncentrace,
nikl – 0,6 [ng.m-3]- roční průměrná koncentrace,
kadmium - 0,25 [ng.m-3] - roční průměrná koncentrace,
· vodovodní síť včetně ochranného pásma,

· síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma -hlavní a přiváděcí stoky,

· nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP - VN - OP 1 m; VNK (vysoké napětí- kmenové vedení) - OP VN 7 m a VNK - OP VN 10 m,
· vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma – vedení středotlakého plynovodu včetně OP (OP STL 1 m),
· elektronické komunikační zařízení včetně OP,
· komunikační vedení včetně OP – kabelová komunikační vedení, radiové směrové spoje včetně OP,
· místní a účelové komunikace, 
· železniční dráha celostátní včetně OP,
· vlečka včetně OP, 

· letiště včetně OP – OP letiště Planá u Českých Budějovic s výškovým omezením staveb, omezení vzdušných vedení VN,VVN, 

· letecká stavba včetně ochranných pásem – OP radiolok. prostředku RTH Třebotovice – zdroj: MO-AHNM – Pardubice, Hranice sektoru RL 5 (letištního přehledového radiolokátoru),
· objekt požární ochrany- koncové prvky varování,

· objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky,

· jiné záměry – Veřejně prospěšné zájmy z ÚP: kanalizace, vodovod; Významné oborové záměry liniových prvků vodovodů a kanalizací (PRVKÚC): vodovod plánovaný,

· oblast krajinného rázu.

Z dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území nevyplývají s ohledem na rozsah řešeného území změny ÚPnM žádné problémy k řešení v rámci zpracování územně plánovací dokumentace.

Požadavky na ochranu hodnot území   
V návrhu změny ÚPnM budou navrženým řešením respektovány, chráněny a vhodným způsobem rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Pro ochranu hodnot stávajícího stabilizovaného navazujícího území se pro řešení návrhu změny ÚPnM stanovují následující požadavky: 
· Projektant v návrhu změny ÚPnM prověří s ohledem na charakter zástavby v tomto území i v širších vazbách možnost omezení nejvýše přípustné výšky zástavby v řešeném území, a to buď na 2 nadzemní podlaží a podkroví nebo na 3 nadzemní podlaží bez možnosti využitelného podkroví. 

· Pokud na základě tohoto prověření bude projektantem v návrhu změny ÚPnM omezena nejvýše přípustná výška zástavby, bude zároveň stanovena podmínka, že stávající vyšší objekty, jejichž využití je v souladu s využitím dle funkčního typu IN-3, lze i nadále rekonstruovat v celém objemu stavby.

Dále musí být v návrhu změny ÚPnM respektovány hodnoty území stanovené zvláštními právními předpisy nebo na základě těchto předpisů, a to zejména:

· Požadavky na ochranu veřejného zdraví

V návrhu změny ÚPnM budou respektovány požadavky na ochranu veřejného zdraví vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a z nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
· Požadavky na ochranu ovzduší

V návrhu změny ÚPnM budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a z krajského programu snižování emisí tak, aby byla dodržená přípustná úroveň znečištění ovzduší.

· Požadavky na civilní ochranu a bezpečnost

Návrh řešení požadavků civilní ochrany bude zpracován v souladu s vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění.

· Požadavky na ochranu před povodněmi

Řešené území změny ÚPnM se nenachází v záplavovém území Q100, ani nebylo dotčeno při povodních v srpnu 2002.

· Požadavky z hlediska památkové péče

Návrh změny ÚPnM bude zpracován v souladu s ustanovením §§ 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

· Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a poddolovaných území

V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území.
· Požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu

Součástí návrhu změny ÚPnM nebude vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, neboť se nejedná o nový zábor nad rámec platného ÚPnM.

· Požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa

Součástí návrhu změny ÚPnM nebude vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa, neboť se tyto v řešeném území nenacházejí.
1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch
Urbanistická koncepce bude navazovat na urbanistickou koncepci dle ÚPnM. 

Dle čl. 173 odst. (2) obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění (dále jen „OZV“), je čtvrť Rožnov, v které se nachází i zájmové území, charakterizována jako typické obytné příměstí s individuálním bydlením, které se rozkládá mezi řekami Vltavou a Malší, s těsnou zástavbou původní obce na břehu Vltavy a volným územím krajinného rázu říční nivy Malše s možností využití jejího krajinně rekreačního potenciálu, s vysokým stupněm dochovanosti typických znaků krajinného rázu. 

Řešené území změny ÚPnM je součástí lokality Rožnov – Za Tratí, v níž stávající zástavbu představují stabilizované bloky s nízkopodlažními rodinnými domy. Lokalita navazuje na území rozvojového zeleného klínu. Pro zachování charakteru a měřítka individuální zástavby v řešeném území změna způsobu využití na IN-3 v podstatě potvrdí stav. 

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška. č. 501/2006 Sb.“), bude, z důvodu zachování kontinuity změny ÚPnM s platným ÚPnM, nadefinován způsob využití plochy v řešeném území změny ÚPnM v souladu s příslušným článkem OZV.
· Stávající využití dle ÚPnM

· zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí (KOL-3) dle čl. 22 OZV: 

(makrobloky 3.9.2.001. a 3.9.2.005.)

(1) Území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí jsou v grafické a textové příloze značena indexem „KOL-3“. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení různorodé skladby, s převahou činností, dějů a zařízení obytných, obvykle v bytových (nájemních) domech. Zástavbu území s převažujícím obytným charakterem kolektivním mohou tvořit bloky i jednotlivé domy.

(2) Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména služby obchodní, administrativní, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a rekreační, dopravní a technické místního až celoměstského dosahu, a činnosti, děje a zařízení výrobní s celkovou podlažní plochou nejvýše 500 m2. Území příměstského bydlení může sloužit i pro bydlení venkovského charakteru. Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) stavby pro bydlení příměstského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší zemědělské-samozásobitelské hospodářství,

b) zahradnické provozovny,

c) obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb,

d) nerušící řemeslné provozovny,

e) odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným využitím území příslušného makrobloku; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,

f) služebny policie.

(3) Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro účely církevní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Podmíněně je zejména přípustné i jako monofunkční objekty zřizovat a provozovat na těchto územích

a) nerušící provozy,

b) obchody, které slouží převážně pro denní potřeby obyvatel přilehlého území v rozsahu lokality.

(4) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) nákupní zařízení,

b) odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže je splněna podmínka ustanovení odstavce 2 písm. e),

c) dočasné hospodářské objekty a související drobné stavby,

d) obrátková parkovací stání nesouvisející s využíváním obytného území makrobloku.

· zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy (MO) dle čl. 73 písm. f) OZV:
(část makrobloku 3.9.2.003.) 

Území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu jsou území určená pro dopravu motoristickou, cyklistickou a pěší; jsou jimi zejména tato území pozemních komunikací pro silniční motoristický provoz, cyklostezek a samostatných pěších tras:

f) území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy, v grafické a textové příloze značena indexem „MO“, jimiž se rozumí vybraná veřejně přístupná území s menší dopravní zátěží.
· Požadavky pro řešení změny ÚPnM

· navrhnout změnu způsobu využití v makroblocích 3.9.2.001. a 3.9.2.005., ze zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí (KOL-3) na 2 nové makrobloky 3.9.2.024. a 3.9.2.025. s novým způsobem využití zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (IN-3),
· zachovat, tzn. převzít v celém rozsahu, stávající způsob využití u podstatné části makrobloku 3.9.2.003. (ul. V. Nováka) v řešeném území, tj. u nového makrobloku 3.9.2.026., zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy (MO),
· prověřit v nových makroblocích 3.9.2.024. s 3.9.2.025. se způsobem využití IN-3 s ohledem na charakter zástavby, a to i v širších vazbách, možnost omezení nejvýše přípustné výšky zástavby v řešeném území, a to buď na 2 nadzemní podlaží a podkroví nebo na 3 nadzemní podlaží bez možnosti využitelného podkroví; pokud na základě tohoto prověření bude omezena nejvýše přípustná výška zástavby, stanovit podmínku, že stávající objekty, jejichž využití je v souladu s využitím dle funkčního typu IN-3, lze i nadále rekonstruovat v celém objemu stavby,
· zbývající část makrobloku 3.9.2.003. (část ul. V Nováka v křížení se železniční tratí) mimo řešené území změny ÚPnM v rámci návaznosti administrativně přečíslovat na nový makroblok 3.9.2.027. při zachování stávajícího způsobu využití MO dle ÚPnM.
· Nově navrhované využití v řešeném území změny ÚPnM
· zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (IN-3) dle čl. 18 OZV:
(nové makrobloky 3.9.2.024., 3.9.2.025.)

(1) Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí jsou v grafické a textové příloze značena indexem „IN-3“. Obvyklé a přípustné jsou výrazně převažující obytné činnosti, děje a zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující byty a služby pro bydlení, a to v individuálních domech, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (nájemní) vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením individuálního charakteru a ostatní stavby pro bydlení příměstského charakteru, které mají, popřípadě mohou mít odpovídající zázemí užitkové zahrady a vedlejší zemědělsko-samozásobitelské hospodářství, popřípadě drobná zařízení řemeslná a výrobní.

(2) Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní (zejména dopravní), nepřekračující významem místní dosah. Území příměstského bydlení slouží převážně pro bydlení příměstského, popřípadě venkovského charakteru, s méně přísnými požadavky na tvar a charakter obytných objektů. Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) drobná zařízení chovatelská a pěstitelská, 

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území příslušného makrobloku; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu,

c) služebny policie.

(3) Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, obchodu a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení středního rozsahu o celkové podlažní ploše nejvýše 250 m2. Podmíněně je přípustné i jako monofunkční objekty zřizovat a provozovat na těchto územích

a) obchody, 

b) provozovny veřejného stravování,

c) nerušící provozovny služeb, které slouží převážně pro denní potřeby obyvatel přilehlého území velikosti lokality, 

d) jednotlivá zařízení administrativní,

e) zahradnické provozovny,

f) nerušící drobné řemeslné provozovny, 

g) ostatní stavby pro bydlení, které mají více než 3 byty,

h) stavby pro církevní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit zajišťujících obsluhu území se spádovou docházkou v dosahu čtvrti,

i) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 této vyhlášky.

(4) Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích

a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže je splněna podmínka ustanovení odstavce 2 písm. b),

b) nákupní zařízení,

c) zařízení dopravních služeb a autobazary.

· zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy (MO) dle čl. 73 písm. f) OZV:

(nový makroblok 3.9.2.026.)
Citace čl. 73 písm. f) OZV – viz výše v textu této kapitoly.
2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury možnosti jejich změn

· Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravy nebude změnou ÚPnM měněna, resp. s ohledem na předmět řešení nemá změna ÚPnM dopad do koncepce dopravy dle ÚPnM.
· Technická infrastruktura

Koncepce řešení jednotlivých sítí technické infrastruktury není změnou ÚPnM měněna, resp. s ohledem na předmět řešení nemá změna ÚPnM dopad do koncepce veřejné infrastruktury dle ÚPnM. 

Znamená to, že tato koncepce bude v souladu s koncepcí dle platného ÚPnM, při respektování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, schváleného v září 2004, a to dle § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a při respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury. 
V návrhu změny ÚPnM bude pro další stupně projektové dokumentace na jednotlivé stavby v řešeném území změny ÚPnM stanovena následující podmínka:

· přednostně řešit likvidaci dešťových vod vsakováním nebo retencí před odváděním povrchových vod do toku.
· Občanská vybavenost

V návrhu změny ÚPnM nebude vymezen samostatný způsob využití plocha občanského vybavení ve smyslu § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

· Veřejné prostranství 

V návrhu změny ÚPnM nebudou vymezeny samostatně plochy veřejného prostranství.

3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. (5) stavebního zákona

· Koncepce uspořádání krajiny
Řešené území změny ÚPnM se nachází uvnitř zastavěného území (resp. dle ÚPnM současně zastavěného území), nemá tedy dopad do koncepce uspořádání krajiny.

· Územní systém ekologické stability

V řešeném území se nenacházejí stávající ani navržené prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) dle ÚPnM.

Pro návrh změny ÚPnM není dán požadavek na vymezení nových prvků ÚSES.
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Změnou ÚPnM nebudou vymezeny plochy ani koridory územních rezerv.
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Změnou ÚPnM nejsou dotčeny veřejně veřejné prospěšné stavby vymezené v ÚPnM.

Ve změně ÚPnM nebudou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které bude možné vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo.

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, v kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Plochy řešeného území změny ÚPnM, tj. nové makrobloky 3.9.2.024., 3.9.2.025. a 3.9.2.026., nebudou vymezeny jako plochy, v kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie opatřené nebo uzavřením dohody o parcelaci.

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení
Pro řešení návrhu změny ÚPnM není dán požadavek na zpracování variant. 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Návrh změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s platným ÚPnM.

Návrh změny ÚPnM  bude obsahovat textovou a grafickou část ve dvou částech – I. Změna ÚPnM a II. Odůvodnění změny ÚPnM.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 50 a následujících stavebního zákona v následujících etapách: 

· návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona v tištěné podobě v počtu 1 kompletní paré a 1x na datovém nosiči CD ve formátu *.pdf,
· návrh upravený na základě výsledku společného jednání před řízením dle § 52 stavebního zákona v tištěné podobě v počtu 1 kompletní paré a 1x na datovém nosiči CD ve formátu *.pdf,
· návrh upravený dle § 53 stavebního zákona před předložením na jednání zastupitelstva města ve formě opatření obecné povahy v tištěné podobě v počtu 1 kompletní paré a 1x na datovém nosiči CD ve formátu *.pdf, 
· návrh upravený po vydání zastupitelstvem města formou opatření obecné povahy v tištěné podobě v počtu 4 paré a 2x na datovém nosiči CD / grafická část dokumentace bude zpracována digitální technologií:

· rastrová data ve formátu *.pdf s vrstvami – vrstvy budou pojmenovány v souladu s legendou (*.pdf bude umožňovat vypínání a zapínání jednotlivých vrstev), rozlišení minimálně 300 dpi s tím, že formáty výkresů v *.pdf budou odpovídat skutečným formátům výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100 % bude rovna skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku), 

· vektorová data ve formátu *.shp, *.dwg nebo *.dgn s tím, že budou zpracována ve struktuře aktuální verze datového modelu DMG ÚAP Hydrosoftu Veleslavín; data budou splňovat minimálně dále uvedená topologická pravidla - uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; linie i polygony budou jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách a ve struktuře výše uvedeného datového modelu.

· Rastrová i vektorová data budou georeferencována do souřadnicového systému S-JTSK.

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

V řešeném území změny ÚPnM se nenacházejí žádné zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dále se zde nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (soustava Natura 2000). Lze proto ve smyslu § 45i odst. (1) tohoto zákona vyloučit, že koncepce změny ÚPnM může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost soustavy Natura 2000. 

Koncepce změny ÚPnM bude respektovat všechny limity v území dle požadavků stanovených zejména v kapitole A. tohoto zadání a nebude závažně ovlivňovat životní prostředí. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu se stanoviskem krajského úřadu č.j.: KUJCK 64190/2014/OZZL/2 ze dne 4. 11. 2014 není dán v zadání změny ÚPnM požadavek na vyhodnocení vlivů této územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V zadání změny ÚPnM není dán požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
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