příloha č. 1


Důvodová zpráva

k úpravě směrné části č.4  regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v lokalitě U Pekárenské
OÚP v rámci vyjádření k dokumentaci pro územní řízení k bytovému domu (sekce G) na pozemku parc. č. 2660/1, 2660/5 a 2660/13 v k.ú. České Budějovice 3, jejíž součástí byla i nová veřejná účelová komunikace (prodloužení ul. U Trojice a části ul. Klaricova), konstatoval nesoulad komunikačního uspořádání nové komunikace se směrnou částí RPn viz tabulka. 
	Blok
	Směrná část dle RPn
	Nová komunikace dle PD

	Jírovcova

1.3.3.010.002
	
	

	
	třípruhová obousměrná komunikace
	dvoupruhová obousměrná komunikace

	
	šířka jízdního pruhu 11,5 m
	šířka jízdního pruhu 8,025 m

	
	vyznačení odbočovacích pruhů
	bez odbočovacích pruhů

	
	cyklistický přejezd
	bez cyklistického přejezdu

	Jírovcova

1.3.3.025.001
	před křižovatkou s novou ul. U Trojice se rozšiřuje na tři jízdní pruhy s vyznačením odbočovacích   pruhů
	dvoupruhová obousměrná komunikace

	
	přechod pro chodce před  novou ulicí U Trojice
	bez přechodu

	
	dopravní napojení uličního parteru na stavbu hromadné garáže G200 umístěnou v bloku

1.3.3.026.001
	bez dopravního  napojení uličního parteru na stavbu hromadné garáže G200 umístěnou v bloku 1.3.3.026.001

	nová ul. U Trojice

1.3.3.010.003
	zastávky MHD po obou stranách komunikace  (mají být v zálivech)
	zastávky MHD jsou navrženy jako rezervy, jedna je součástí jízdního pruhu, druhá součástí parkoviště

	
	šířka jízdního pruhu 7,0 m
	šířka jízdního pruhu 6,0 m

	
	přechod pro chodce před Klaricovou
	bez přechodu

	
	bez parkovacích stání
	kolmá parkovací stání

	Klaricova

1.3.3.010.004
	parkoviště s podélným stáním po obou stranách vozovky v úseku od Puklicovy k nové ul. U Trojice
	bez podélných stání

	
	přechod pro chodce před Pekárenskou ulicí, u Nerudovy a Puklicovy
	přechod je před prodlouženou ul. U Trojice




OÚP proto navrhuje úpravu směrné části RPn v příslušných blocích na základě změny komunikačního uspořádání nově navržené veřejné účelové komunikace (prodloužení ul. U Trojice a části ul. Klaricova).
Přílohy: 
	Magistrát města České Budějovice

	1. 
	ODSH
	Rozhodnutí o povolení připojení nové pozemní komunikace na místní komunikaci ulice Jírovcova s připomínkami pro následující správní řízení

	2. 
	OSVS
	Bez námitek při dodržení podmínek pro následující správní řízení

	3. 
	ÚHA
	Nově navrženou komunikací se neuvažuje s provozováním spojů MHD

	Ostatní 

	1.
	Policie ČR
	Souhlasné vyjádření (nově navržená komunikace navazuje na navrženou komunikaci z PD k sekci „K“, která není předmětem úpravy směrné části RPn).

	2.
	DPmČB
	Nově navrženou komunikací neplánuje DPmČB v období 2010 – 2020 provozovat žádné spoje MHD

	3.
	A+U Design
	Zdůvodnění odchylek navrhovaného řešení od regulativů směrné části dle RPn


Řešené území 

Řešené území je součástí lokality 1.3.3. U Pekárenské a zahrnuje nově navrženou komunikaci v prodloužení ul. U Trojice od napojení do ulice Jírovcova k prodloužené části ulice Klaricova. Součástí řešeného území jsou celé bloky, které jsou předmětnou stavbou dotčeny a jsou vyznačeny v situaci z RPn s vyznačením řešených bloků (příloha č. 3).
Stanovisko pořizovatele:

A+U DESIGN, spol. s.r.o., Nová 1997/24, Č. Budějovice, jako projektant dokumentace pro územní řízení k bytovému domu (sekce G), poskytl OÚP souhrnnou koordinační situaci, ve které je zakreslena předmětná komunikace, dále pak rozhodnutí ODSH o povolení k dopravnímu napojení budoucí komunikace do ulice Jírovcova, souhlasné vyjádření OSVS a souhlasné sdělení Policie ČR s doporučeními pro další stupeň řízení. Ve svém sdělení se Policie ČR odvolává na dokumentaci pro územní řízení k bytovému domu sekce „K“,  proto projektant dodal ještě souhrnnou koordinační situaci na bytový dům –sekce K, ze které je patrná návaznost nově navržené komunikace k sekci G na parkoviště a komunikaci patřící k sekci K. Obě koordinační situace (sekce „G“ i sekce „K“) jsou součástí kolovadla. Projektant rovněž doložil vyjádření DPmČB, že dle Generelu městské dopravy pro období 2010-2020 neplánují po nově navržené komunikaci provozovat spoje MHD. Ve svém sdělení toto konstatuje i odbor ÚHA. Projektant popsal ve vyjádření důvody, proč se odchýlil od směrné části RPn (viz. příloha č.8).  Při zpracování PD vycházel projektant ze stávajícího stavu v území, profilu a uspořádání ulic a zdůvodňuje, že  navrhované  řešení umožní případnou realizaci přechodů i rozšíření Jírovcovy ulice. Rovněž uvažuje s rezervou na zastávky MHD.
Úprava směrné části RPn předpokládá úpravu příslušných krycích listů ve smyslu přesunutí  regulativů pro dopravu ze směrné části RPn do informativní části. Nová komunikace v prodloužení ul. U Trojice je součástí bloku 1.3.3.010.003, napojením do ulice Jírovcova zasahuje do bloků 1.3.3.010.002 a 1.3.3.025.001. Nově navržená část ulice Klaricova je součástí bloku 1.3.3.010.004.

Na základě výše uvedeného lze doporučit schválení úpravy směrné části č. 4 RPn v lokalitě U Pekárenské pro bloky 1.3.3.010.003 (prodloužení ul. U Trojice),  1.3.3.010.002 a 1.3.3.025.001 (ul. Jírovcova) a  1.3.3.010.004 (ul. Klaricova). 
Rada města projednala tento materiál na svém jednání dne 23.11.2011 a nebylo k němu přijato usnesení.

Zkratky použité v textu:

	RPn -
	Regulační plán „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“

	ÚPP - 
	Územně plánovací podklady

	ÚPD –
PD -
	Územně plánovací dokumentace
Projektová dokumentace

	OÚP –
ODSH –
OSVS – 

ÚHA -

DPmČB – 

MHD - 
	Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice
Odbor útvaru hlavního architekta
Dopravní podnik města České Budějovice  
Městská hromadná doprava    


