Důvodová zpráva

Radě města schválila usnesením č. 1599/2015 

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření vybudovaného v rámci stavby „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ v k. ú. České Budějovice 6 a k. ú. České Budějovice 7  mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 (půjčitel) a statutárním městem České Budějovice, IČ 244732, (vypůjčitel), na dobu určitou, a to do doby uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k předmětu výpůjčky, nejdéle však na dobu 10 let.
2. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953, (budoucí dárce) a statutárním městem České Budějovice, IČ 244732, (budoucí obdarovaný) o darování stavby protipovodňového opatření vybudovaného v rámci stavby „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ v k. ú. České Budějovice 6 a v k. ú. České Budějovice 7. 
Výše uvedená majetková dispozice byla předložena radě města k projednání na základě žádosti investičního odboru pro akci „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“.
Uvedené smlouvy je nutné uzavřít s  Povodím Vltavy, s. p. (dále PVL) v souladu s podmínkami smlouvy o účasti na  dotačním programu.  
Rada města usnesením č. 106/2015 schválila v lednu tohoto roku společný postup statutárního města České Budějovice a  PVL při realizaci výše uvedené akce. Dále byly v radě města schvalovány další dokumenty, a to smlouva o účasti, smlouva o společném postupu zadavatelů (podepsána dne 23.6. 2015), zadávací podmínky a návrh smlouvy na následnou péči o vysazenou zeleň. 
Příjemce dotace, tj. PVL, po dobu 10 let od pořízení stavby nemůže převést předmět stavby na jiného vlastníka.
Předmětem Darovací smlouvy je převod majetku České republiky, tvořícího Protipovodňové opatření (nebo jeho části) vybudované v rámci stavby Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1.etapa – úsek Malý jez – Kaplířova:
1. pozemky se stavebními objekty, v členění dle příslušné projektové dokumentace pro stavební povolení:

· IO 01 Úprava složeného koryta Malše

· IO 02 Sadové úpravy

· IO 03 Pravobřežní ochranná bariéra

· IO 04 Provizorní hrazení Mlýnské stoky

· IO 05 Přeložky inženýrských sítí; 

2.  technologie

3. zabudované prvky mobilního hrazení, mobilní hrazení,  zpětné klapky, šachty a další objekty.  Bližší specifikace bude doplněna po ukončení stavby.

Nejdříve po deseti letech (do kterých se zahrnuje rok, ve kterém bylo Protipovodňové opatření pořízeno a následujících devět let) předloží budoucí dárce prostřednictvím zakladatele (tj. Ministerstva zemědělství) vládě ČR návrh na schválení bezúplatného převodu pozemků (se stavebními objekty) do vlastnictví budoucího obdarovaného. Se souhlasem Správce programu a souhlasem budoucího dárce může být lhůta deseti let pro předložení návrhu na schválení převodu zkrácena; v takovém případě je budoucí obdarovaný povinen zkrácení lhůty respektovat a smlouvu uzavřít.

Při převodu se budoucí dárce bude řídit platnými právními předpisy, platným Statutem státního podniku, a závaznými Metodickými pokyny Ministerstva zemědělství.

Na dobu mezi předáním a převzetím Protipovodňového opatření od zhotovitele budoucím dárcem a jeho převodem do vlastnictví budoucího obdarovaného, uzavřou budoucí obdarovaný a budoucí dárce Smlouvu o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření, a to na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření (schválila RM usnesením č. 1599/2015). 
Pro informaci uvádíme:

Protipovodňové opatření bude sloužit k protipovodňové ochraně části statutárního města České Budějovice (Havlíčkovy kolonie a městského centra) před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100.
Technické řešení protipovodňové ochrany zahrnuje ochrannou bariéru v podobě železobetonové liniové zídky podél zástavby se zavázáním do vyššího terénu a úpravu koryta Malše do kapacitnější podoby. V rámci stavby bude vytvořen nový složený profil Malše s rozšířením do pravého břehu svahem kynety ve sklonu 1:1,5 s opevněním kamennou oživenou rovnaninou, mírně spádovanou zatravněnou plochou s opevněním kamenným pohozem, zatravněným svahem 1:2 opět opevněným kamenným pohozem a užší pěšinou podél opěrné ochranné zídky. Ta je navržena konstrukčně jako úhlová opěrná zeď. Terén pravobřežního koridoru vedle Malše bude po provedených zemních úpravách i opevnění povrchu opět ohumusován a zatravněn. V rámci dotčených ploch budou provedeny sadové úpravy. 

