Příloha č. 9
Důvodová zpráva
k materiálu ev. č. KP-RM/1758/2009/M/1482  

(přijato usn. č. 1392/2009 ze dne 4.11.2009)

Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice 

v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 1.5.3. Grünwaldova, 2.1.3. U rybníčku, 2.6.1. U Papíren, 2.6.2. Nemocnice, 2.6.3. Krumlovská, 2.6.4. U Plavské silnice, 2.8.1. Mladé – Červený dvůr, 3.1.1. Za hřbitovem a 3.9.5. U Malše v katastrálním území České Budějovice 5, 6 a 7 
Zkratky použité v textu:

	ÚPnM
	 územní plán města České Budějovice

	OZV
	obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění 

	Změna ÚPnM
	změna ÚPnM v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 1.5.3. Grünwaldova, 2.1.3. U rybníčku, 2.6.1. U Papíren, 2.6.2. Nemocnice, 2.6.3. Krumlovská, 2.6.4. U Plavské silnice, 2.8.1. Mladé – Červený dvůr, 3.1.1. Za hřbitovem a 3.9.5. U Malše v katastrálním území České Budějovice 5,6 a 7 

	ÚPD
	územně plánovací dokumentace

	ÚPP
	územně plánovací podklady

	stavební zákon  
	zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platném znění 

	SFDI
	Státní fond dopravní infrastruktury

	MÚK
	Mimoúrovňová křižovatka

	ÚSES
	Územní systém ekologické stability

	KV
	nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné dle čl. 82 OZV

	KR
	nezastavitelné území krajinné zeleně rekreační dle čl. 83 OZV

	IN-2
	zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí dle čl. 17 OZV

	SIN-2
	zastavitelné území s charakterem smíšeným individuálního bydlení v předměstí dle čl. 30 OZV

	SKOL-2
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí dle čl. 34 OZV

	SKOL-3
	zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí dle čl. 35 OZV

	PA-2
	zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské) v předměstí dle čl. 39 OZV

	ZO
	nezastavitelné území ostatní městské zeleně dle čl. 81 OZV

	MO
	zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích, konkrétně se jedná o místní komunikace II. třídy – městské třídy a sběrné komunikace dle čl. 73 písm. f)


Odbor územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice jako pořizovatel ÚPP 
a ÚPD zaevidoval návrh na pořízení změny ÚPnM v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 1.5.3. Grünwaldova, 2.1.3. U rybníčku, 2.6.1. U Papíren, 2.6.2. Nemocnice, 2.6.3. Krumlovská, 2.6.4. U Plavské silnice, 2.8.1. Mladé – Červený dvůr, 3.1.1. Za hřbitovem a 3.9.5. U Malše  v katastrálních územích České Budějovice 5,6 a7, a to v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona. Konkrétní makrobloky, kterých se předmětná změny ÚPnM týká, jsou specifikovány níže v tomto materiálu.
Změny se týkají napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace resp. napojení levého břehu  na trasu dálnice D3 v úseku od ul. M. Horákové přes Litvínovickou, ul. Schneidera resp. Papírenskou, Lidickou, od Plavské podél trati k Novohradské, a dále až na zanádražní komunikaci s pokračováním na dálnici D3. 
Jedná se o plánovaný městský jihozápadního polookruh, propojující sídliště na levém břehu Vltavy s připravovanou dálnicí D3, a skládá se celkem z pěti etap (viz příloha č.6)- tato změna se dotýká pouze etapy 3., 4. a 5. 

1.)  3.etapa napojení včetně přemostění Vltavy
2.)  4. etapa napojení včetně přemostění Malše
3.)  5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice 
Navrhovatel změny ÚPnM: 
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice
Ad. 1.)
 3.etapa napojení včetně přemostění Vltavy – úsek Litvínovická – Lidická – (viz. příloha č. 3)
Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Studie řešení přeložky silnice III/14322 včetně nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354 (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/14322 – III. etapa včetně přemostění Vltavy (technická studie nového přemostění Vltavy včetně variant umístění a napojení silnice I/3 a III/00354“, jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/14322 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice a obce Litvínovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zhotovila v roce 2008 projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI, prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/14322 není plně v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na okružní křižovatce na Litvínovické a pokračuje přes řeku Vltavu ul. Schneidera resp. Papírenská na Lidickou.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/14322 vedené na území města v seznamu veřejně prospěšných staveb územního plánu jako „Stavba propojení sídliště Čtyři Dvory – Litvínovice“ a dále jako „Stavba propojení v trase Litvínovice – U papíren – přemostění Vltavy“. Jedná se o 3. etapu přeložky v návaznosti na 1.a 2. etapu. Úsek zahrnuje především vlastní přemostění  Vltavy včetně řešení na pravém břehu (k silnici III/00354 – Lidická třída) na území města a na levém břehu přímo na I/3.

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a zadání nového ÚP Litvínovice.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 3 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/14322 – 3.etapa nerespektuje ÚPnM v několika úsecích.
Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.6.2.003 s funkčním využitím SIN-2, 

- v části makrobloku č. 2.6.1.021. s funkčním využitím MO, 
- v části makrobloku č. 2.6.1.001 s funkčním využitím KV, 
- v části makrobloku č. 2.6.1.005 s funkčním využitím KV, 
- v části makrobloku č. 2.6.2.004 s funkčním využitím MO, 
- v části makrobloku č. 1.5.3.011 s funkčním využitím MO, 
- v části makrobloku č. 2.6.1.007 s funkčním využitím MO, 
- v části makrobloku č. 2.6.1.006 s funkčním využitím PA – 2, 
- v části makrobloku č. 2.6.1.009 s funkčním využitím ZO, 
- v části makrobloku č. 2.6.2.012 s funkčním využitím IN-2, 
- v části makrobloku č. 2.6.2.011 s funkčním využitím MO,

 vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.
Stanovisko pořizovatele:
Dle názoru pořizovatele je trasa přeložky silnice III/14322, kterou v technické studii navrhla projekční kancelář IKP  Consulting Engineers, s.r.o., pro dopravní skelet města výhodná a účelná. Celkově technická studie prokázala vhodné vedení trasy této přeložky také v závislosti na terénních možnostech v území. Zároveň je třeba upozornit, že původní trasa přeložky sil. III/14322 je v ÚPnM navržena jižněji jako propojení ulice Papírenská a silnice II/603, včetně přemostění Vltavy – evidována jako veřejně prospěšná stavba DI – 18 (stavba propojení v trase Litvínovice – U Papíren – přemostění Vltavy a dále v trase II/603 ve smyslu čl. 125 č. 18 OZV), která zůstává v ÚPnM jako rezerva a bude řešena v pozdějších etapách.

Změna ÚPnM bude zpracována v souladu s příslušnými paragrafy stavebního zákona. Pořizovatel upozorňuje, že proces pořizování dané změny ÚPnM může rovněž na základě veřejného projednávání prokázat, že změna ÚPnM není možná.

Podrobnější regulativa a požadavky na zpracování této změny vymezí pořizovatel v návrhu zadání změny ÚPnM, které bude předloženo radě města k prezentaci a posléze zastupitelstvu města ke schválení.
Výše popsaný návrh na pořízení změny ÚPnM bude následně po projednání v radě města předložen k rozhodnutí do zastupitelstva města, a to v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona. 

Ad. 2.) 

4. etapa napojení včetně přemostění Malše – úsek Plavská – Novohradská  (viz. příloha č. 4)
Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Technicko – ekonomická studie napojení silniční sitě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 – napojení levého břehu (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/15529 – 4.etapa napojení včetně přemostění Malše (studie pro ochranu trasy v úseku Plavská – Novohradská)“ , jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/15529 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zpracovává v letošním roce projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/15529 není plně v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na Plavské a pokračuje podél železniční trati přes řeku Malši k ul. Novohradské.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/15529 vedené na území města v seznamu veřejně prospěšných staveb územního plánu jako „Stavba komunikace podél rožnovské trati včetně přemostění, Plavská silnice – přeložka Novohradské“. Jedná se o 4. etapu přeložky v návaznosti na 3. etapu. 

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 4 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/15529 – 4.etapa nerespektuje ÚPnM v několika úsecích.

Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.6.3.014 s funkčním využitím ZO, 

- v části makrobloku č. 2.6.4.002 s funkčním využitím SKOL-2, 
- v části makrobloku č. 3.9.5.013 s funkčním využitím ZR, 
- v části makrobloku č. 2.8.1.007 s funkčním využitím SIN – 2, 
- v části makrobloku č. 2.8.1.009 s funkčním využitím IN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.001 s funkčním využitím KV – 2, 
- v části makrobloku č. 3.9.5.011 s funkčním využitím SKOL-3,

vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.
Stanovisko pořizovatele:
Dle názoru pořizovatele je trasa přeložky silnice III/15529, kterou v technické studii navrhla projekční kancelář IKP  Consulting Engineers, s.r.o., pro dopravní skelet města výhodná a účelná. Celkově technická studie prokázala vhodné vedení trasy této přeložky také v závislosti na terénních možnostech v území. Přeložka silnice III/15529 – 4.etapa je v ÚPnM evidována jako veřejně prospěšná stavba – DI 20 (stavba komunikace podél rožnovské trati včetně přemostění , Plavská silnice – přeložka Novohradské). Zároveň je třeba však upozornit, že součástí komunikace podél rožnovské trati je dle schváleného ÚPnM veřejně prospěšná stavba DI – 21 (přestavba úseku Novohradská včetně dvou podjezdů pod tratí – Křižíkova – Novohradská), která se realizovat nebude. 

I po změně ÚPnM zůstane navrhovaná přeložka veřejně prospěšnou stavbou, a v případě nutnosti by tento její statut umožnil vyvlastnit pozemky pro její realizaci potřebné. 
Dle čl. 124 odst. (1) písm. f) bodu 2) obecně závazné vyhlášky č 4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění (dále jen „OZV“), musí být dbáno zásady založení soustavy souběžných odlehčovacích tras pozemních komunikací s cílem odlehčit stávajícímu základnímu skeletu, zejména souběžnou komunikací vedenou podél železniční trati od Rožnova, paralelně s ulicí Antonína Janouška v Mladém pro odlehčení Mánesovy třídy.

Změna ÚPnM bude zpracována v souladu s příslušnými paragrafy stavebního zákona. Pořizovatel upozorňuje, že proces pořizování dané změny ÚPnM může rovněž na základě veřejného projednávání prokázat, že změna ÚPnM není možná.

Podrobnější regulativa a požadavky na zpracování této změny vymezí pořizovatel v návrhu zadání změny ÚPnM, které bude předloženo radě města k prezentaci a posléze zastupitelstvu města ke schválení.
Výše popsaný návrh na pořízení změny ÚPnM bude následně po projednání v radě města předložen k rozhodnutí do zastupitelstva města, a to v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona. 

Ad. 3.)  
5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice – úsek Novohradská – zanádražní komunikace ( etapa je plánovaná ve 2 časových krocích – nejdříve bez kruhového objezdu –viz. příloha 5) a s kruhovým objezdem- viz příloha 6)
Důvody pro pořízení změny ÚPnM
Podkladem pro pořízení změny ÚPnM je „Technicko – ekonomická studie napojení silniční sitě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 – napojení levého břehu (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – „Trasa přeložky silnice III/15529 – 5.etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice (studie napojení přeložky a areálu přes silnici II/156 k dálnici D3), jejímž úkolem bylo nalézt a stabilizovat trasu přeložky silnice III/15529 a definovat její parametry ve vazbě na územní plán města České Budějovice.  
Tato studie, kterou na základě „Akčního plánu rozvoje silniční infrastruktury na území města České Budějovice pro roky 2007 – 2013“ zpracovává v letošním roce projekční kancelář IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha za dotační podpory SFDI prokázala, že optimální trasa přeložky silnice III/15529 není  v souladu s ÚPnM.

Trasa výše specifikované přeložky začíná na Novohradské a přes železniční trati k zanádražní komunikaci.
Cílem je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice III/15529 vedené na území města. Jedná se o 5. etapu přeložky v návaznosti na 4. etapu. 

Studie slouží nejen pro změnu našeho ÚPnM, ale i pro potřeby Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.    

Rozsah změny ÚPnM:

Z přílohy č. 5 resp. kolovadla k tomuto materiálu je patrné, že plánovaná trasa přeložky silnice III/15529 – 5.etapa nerespektuje ÚPnM .
Navrhovatel změny ÚPnM předpokládá změnu funkčního využití
- v části makrobloku č. 2.1.8.006 s funkčním využitím KV, 

- v části makrobloku č. 2.8.1.009 s funkčním využitím IN – 2, 
- v části makrobloku č. 2.8.1.007 s funkčním využitím SIN – 2, 

- v části makrobloku č. 3.1.1.002 s funkčním využitím území železniční dopravy, 
- v části makrobloku č. 2.8.1.011 s funkčním využitím SIN – 2, 

- v části makrobloku č. 2.1.3.002 s funkčním využitím KR
- v části makrobloku č. 2.1.3.015 s funkčním využitím SIN-2, 
- v části makrobloku č. 2.1.3.016 s funkčním využitím SIN-2,

vše na nové funkční využití označené jako  silnice III. tř. a místní komunikace II.tř.
Stanovisko pořizovatele:
Dle názoru pořizovatele je trasa přeložky silnice III/15529, kterou v technické studii navrhla projekční kancelář IKP  Consulting Engineers, s.r.o., pro dopravní skelet města výhodná a účelná. Celkově technická studie prokázala vhodné vedení trasy této přeložky také v závislosti na terénních možnostech v území. 

Zároveň je třeba upozornit, že přeložka silnice III/15529 – 5.etapa není v souladu s ÚPnM.

Po změně ÚPnM bude navrhovaná přeložka veřejně prospěšnou stavbou, a v případě nutnosti by tento její statut umožnil vyvlastnit pozemky pro její realizaci potřebné. 
Změna ÚPnM bude zpracována v souladu s příslušnými paragrafy stavebního zákona. Pořizovatel upozorňuje, že proces pořizování dané změny ÚPnM může rovněž na základě veřejného projednávání prokázat, že změna ÚPnM není možná.

Podrobnější regulativa a požadavky na zpracování této změny vymezí pořizovatel v návrhu zadání změny ÚPnM, které bude předloženo radě města k prezentaci a posléze zastupitelstvu města ke schválení.
Výše popsaný návrh na pořízení změny ÚPnM bude následně po projednání v radě města předložen k rozhodnutí do zastupitelstva města, a to v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona. 

