Důvodová zpráva
V průběhu roku 2012 se statutární město České Budějovice aktivně podílelo na jednáních vyvolaných přípravou a plánovanou realizací stavby „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – Pražská tř. – silnice I/34“ (tzv. severní spojka). Realizace uvedené stavby představuje pro statutární město České Budějovice jedno z klíčových řešení pro vyvedení dopravní zátěže mimo centrum města a v konečném důsledku zklidnění dnes již téměř neúnosné dopravní situace ve městě České Budějovice.

Aktivní účast statutárního města České Budějovice spočívala zejména v jednáních s vlastníky nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou. Pro realizaci stavby je nutné provést s těmito vlastníky majetkové vypořádání.
Stavbou dotčenými vlastníky jsou i podíloví spoluvlastníci pozemků parc. č. 2206/43, 2216/64 a 2216/65, k.ú. České Budějovice 2. Uvedené pozemky jsou dotčené stavbou severní spojky v celkové výměře     3564 m2.
O přednostní majetkové vypořádání částí výše uvedených pozemků požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice (ŘSD), neboť pozemky potřebné pro stavbu může vykupovat až po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

V části stavby severní spojky, která zasahuje výše uvedené pozemky soukromých vlastníků, je nutné dle závěrů z GTP provést nadnásyp pro konsolidaci tělesa skládky a její následný monitoring (předpoklad cca 2 roky). 

Úkolem průzkumu bylo stanovení vlastností základové půdy (podloží) pro tyto násypy, mosty a jiné objekty závislé na zatížení. U mnoha objektů se projeví nežádoucí snížení násypu během času, tento jev je způsoben především konsolidací podložních vrstev. Pro lepší predikci hodnot sedání se na základě parametrů získaných z inženýrsko-geologického průzkumu počítají hodnoty konsolidace. V rámci sledování (monitoringu) se měří výšková změna podloží vztažená k referenčnímu bodu. Tyto hodnoty jsou dále zpracovávány a porovnávány s výpočtem. 

Konsolidační násyp bude vybudován v parametrech definitivního násypového tělesa (bude budováno širší od hrany záborů, s maximálně strmými svahy 1:1,5-1:1,75, definitivní figura se vytvaruje po konsolidaci), nadnásyp jako přitížení bude budovaný zhruba z úrovně nivelety a může být sypán bez parametrů konečného tělesa.
Pro realizaci výše uvedených technických opatření je nutné zabezpečit majetkové vypořádání pozemků. Za tímto účelem byl vypracován geometrický plán, kterým byly na základě záborového elaborátu odděleny dotčené části pozemků parc. č. 2206/43, 2216/64 a 2216/65, k.ú. České Budějovice 2.
Potřebné části byly označeny jako nově vzniklé pozemky parc. č. 2206/58 o výměře 606 m2, č. 2216/78 o výměře 1273 m2 a 2216/76 o výměře 1685 m2 (celkem 3564 m2).
O ceně pozemků byl soudním znalcem Josefem Roučkou zpracován znalecký posudek (dodalo ŘSD), kterým byla cena v místě a čase obvyklá stanovena v celkové výši 83.000 Kč, tj. 23,29 Kč/m2. 

Uvedená cena dle znaleckého posudku je navýšena v souladu se zákonem 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění, příslušným koeficientem (8x u nestavebních pozemků) a činí 664.000 Kč, tj. 186,30 Kč/m2.

S touto kupní cenou vlastníci souhlasí a za shodnou částku budou pozemky po vydání územního rozhodnutí prodány ŘSD.
Záměr výše uvedené majetkové dispozice projednala a schválila rada města na svém zasedání dne 18.12.2017 pod č. usnesení 1770/2017.

