DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Investor stavby „BD Čechova na p.č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1514, 1516, k.ú. České Budějovice 6“ společnost STAR RENT a.s., sídlem Krajinská 33/55, 370 01 České Budějovice žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb

- veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 786/2, 786/22, 1517/1 v délce cca 139 m a 6 ks stožárů VO, za cenu 2.000 Kč,  
- kanalizace - přeložka na pozemcích parc. č. 786/2, 786/22, 1517/1 v délce cca 99 m, za cenu 2.000 Kč,  
- komunikace - sjezd, chodník, autobusový záliv, chodníkový přejez na pozemcích parc. č. 786/2, 786/22, 1517/1 o výměře cca 397 m2, za cenu 2.000 Kč,
vše v k. ú. České Budějovice 6, od investora stavby STAR RENT a.s., 

za cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ celkem ve výši 6.000 Kč
Společnost STAR RENT a.s. je investorem stavby bytového domu v ulici Čechova. 
Majetkové vypořádání se týká stavby na částech pozemků parc.r. 786/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 786/22 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1517/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. České Budějovice 6, ve vlastnictví města České Budějovice.

Popis tavby:
Jedná se o novostavbu bytového domu - 76 bytových jednotek (skládajících se ze čtyř sekcí A, B, C, D) s 6 plnými nadzemními podlažími, jedním ustupujícím a jedním podzemním podlažím.
Svým charakterem by objekt měl sloužit jako rezidenční forma bydlení s recepcí, kavárnou, restaurací a zázemím pro relaxaci: společný prostor s extenzivní zelení a s bazénem přístupným s chodby 2. NP, volejbalové hřiště na úrovni 5.NP, wellness v úrovni 1.PP. 
V rámci venkovních zelených ploch je vymezen prostor pro volnočasové aktivity obyvatel domu.
Objekt orientovaný do ulice Čechova (sekce A) slouží jako vstupní průčelí, jsou zde situovány zejména administrativní prostory. Druhá část objektu (sekce B a C) slouží jako hlavní obytná část budovy. 

Vstupní část je situována směrem ze severu z ul. Čechova, navrhovaný sjezd, který navazuje na stávající, pak z východu. 1. NP je vyhrazeno pro parkování 110 parkovacích stání a technické zázemí.
Popis předávaných staveb:
Kanalizace – přeložka (dotčené parcely č.786/2, 786/22, 1517/1)

Trasa stávající veřejné kanalizační stoky je částečně v kolizi s navrhovaným objektem, dle předběžného průzkumu ve velmi špatném stavu a její trasa vede z významné části po pozemcích soukromých osob. 

V rámci návrhu přeložení potrubí je uvažováno s přemístěním dotčené veřejné kanalizační stoky do zeleného pásu, chodníku a částečně komunikace ulice Čechova. Díky této přeložce dojde k vyřešení kolize s navrhovaným objektem, k přemístění potrubí ze soukromých pozemků a k rekonstrukci potrubí.

Nově navržená trasa veřejné kanalizace DN300 


… celková délka 99 m

Rušená trasa kanalizační stoky 


                        … celková délka 49 m

Veřejné osvětlení (dotčené parcely č.786/2, 786/22, 1517/1)
V rámci výstavby objektu BD, jehož součástí je úprava stávající autobusové zastávky a doplnění veřejného chodníku včetně přechodů bude pro osvětlení této části ulice Čechova vybudováno nové veřejné osvětlení. Nově bude osazeno 6 sdružených světelných bodů. Dojde ke zrušení 4 stávajících stožárů a stávajících kabelových rozvodů v délce cca 70 m.
Komunikace a zpevněné plochy sjezdu, chodníku, autobusového zálivu, chodníkového přejezdu (dotčené parcely č.786/2, 786/22, 1517/1)

Předmětem řešení je dopravní připojení novostavby BD včetně vybudování přilehlého chodníku  s chodníkovými přejezdy a autobusovým zálivem o celkové ploše cca 397 m2. Pozemek bude připojen na MK na pozemku p.č. 786/2 k.ú. České Budějovice 6. 
Prostorové uspořádání: 

Šířka pro vjezd a výjezd do objektu je 6,0 m. V místě vjezdu je navržen chodníkový přejezd. Chodník je navržen šířky 2,25 m, v západní části je navázán chodníkovým přejezdem na stávající infrastrukturu. Směrem na východ chodník pokračuje dále k nově navrženému autobusovému zálivu. Záliv je navržen šířky 3,25 m a celkové délky 38,0 m. V místě zálivu je navrhovaný chodník napojen na stávající. 
Doprava v klidu
V navrhovaném objektu je vymezeno celkem 110 parkovacích stání. Z toho je navrženo 6 parkovacích stání pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
Potřebný počet parkovacích stání je v souladu s ČSN 73 6110

OSVS - odd. správy komunikací k projektu stavby nemají připomínky za dodržení uvedených podmínek
správce VO a SSZ s předloženou dokumentací ve stupni DÚR souhlasí za předpokladu respektování uvedených požadavků.
Odbor dopravy a sil. hospodářství sděluje, že stavba chodníku a autobusové zastávky bude provedena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6425 „Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“. 

Odbor dopravy a sil. hospodářství povoluje žadateli STAR RENT a.s. připojení nemovitosti „BD Čechova na p.č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1514, 1516, k.ú. České Budějovice 6“ k pozemní komunikaci, ul. Čechova v Českých Budějovicích za dodržení uvedených podmínek.

ČEVAK a.s. s předloženým návrhem souhlasí při respektování uvedených podmínek.
ÚHA se vzhledem k tomu, že souhlasí se stavbou bytového domu, souhlasí také s provedením přípojek.
