DŮVODOVÁ ZPRÁVA
[bookmark: _GoBack]Zastupitelstvu města je předkládáno odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem 

„Komunitní centrum na sídlišti Máj České Budějovice“.

Veřejná zakázka bude vypsána v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Veřejná zakázka bude hrazena z akce: 6923
Akce bude zařazena do rozpočtu města na rok 2013. 

Na výše uvedenou veřejnou zakázku bude zažádáno o spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center, název projektu: „Komunitní centrum“.

Veřejný zadavatel předloží odůvodnění veřejné zakázky u významné veřejné zakázky (předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 mil. Kč) ke schválení zastupitelstvu města. Schválení zastupitelstvem města je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

Po schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města bude radě města předložen materiál na vypsání výše uvedené veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích dle dokumentace zpracované atelierem SLA s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, SK. Stavba zahrnuje pět nadzemních podlaží (NP). Je situována na části parcely 
č. 2061/485 (stavební objekty SO 01, 02, 04, 05, 11, 13) v katastrálním území České Budějovice 2 vymezené ulicemi Ant. Barcala z jižní strany, budoucím Tržním náměstí z východní strany, ulicí mezi předmětným objektem a objektem pojišťovny na západní straně a budovou pošty na severní straně, dále na parcelách č. 2061/780 (SO 16), č. 2061/781 (SO 14), č. 2061/782 (SO 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15), všechny ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice.
Objekt bude železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami, průvlaky a sloupy obdélníkového tvaru s půdorysným rozměrem cca 23,0 x 29,6 m. Ocelovou konstrukcí bude tvořeno 4. – 5. NP, 5. NP bude mít půdorysný rozměr 18,55 x 8,32 m. Konstrukční výška je 3,55 - 4,3 m. Založení objektu bude realizováno na pilotách.
Členění stavebních objektů: SO 01 Komunitní centrum, SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 Vodovodní přípojka, SO 04 Přípojka dešťové kanalizace, SO 05 Přípojka splaškové kanalizace, SO 06 Přípojka tepla z horkovodního kanálu, SO 07 Přeložka kabelů VN, SO 08 Přeložka kabelů NN, SO 09 Napojení na rozvod el. energie, SO 10 Přeložka veřejného osvětlení, SO 11 Přeložka telekomunikačního vedení (metalický kabel 1/200), SO 12 Objekt pro odpadové hospodářství, SO 13 Kolostav, SO 14 Kolmá parkovací stání, SO 15 Zpevněné plochy – chodník, SO 16 Kolmá parkovací stání.

Viz příloha odůvodnění veřejné zakázky. 



