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Vážená paní vedoucí,

k problematice retenční nádrže na Dobrovodském potoce Vám sděluji následující:

vlivem realizace zpevněných ploch dálnice D3 dojde ke zvýšení povrchového odtoku z území. 
S ohledem na stávající průtočné poměry v jednotlivých recipientech se předpokládá jejich 
možné ovlivnění. S ohledem na ochranu těchto recipientů budou na jednotlivých vyústěních
dešťových kanalizací osazeny retenční dešťové nádrže s odpovídajícím objemem. V prostoru 
Dobrovodského potoka byl vypočítán objem retenční nádrže 2 700 m3.

Dobrovodský potok je v současnosti potenciální povodňovou hrozbou pro své okolí a je i 
ohrožujícím tokem pro významné území města České Budějovice. Způsob křížení Dobrovodského 
potoka a dálnice D3 nabízí zřízení retenční nádrže takových parametrů, aby měla pozitivní vliv 
na průtokové poměry v povodňových stavech.

Navržená retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude mít kapacitu 50 000 m3 vody. Kapacita 
retenční nádrže byla tudíž navýšena o 95 %. Výpočty prokázaly, že na Dobrovodském potoce a 
bezejmenné vodoteči dojde ke snížení kulminace povodňové vlny o 3,4 m3/s na hodnotu 15,6 m3/s.

Z výše uvedeného vyplývá, že retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude primárně sloužit
jako protipovodňové opatření města České Budějovice.
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