Důvodová zpráva


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. V této výzvě mají obce nad 10 tis. obyvatel možnost získat dotaci ve výši 50 %, maximálně 30 mil. Kč. Aktuální uzávěrka žádostí o dotaci je 11.5.2020. Poskytnutá dotace může být čerpána v období tří let od přidělení dotace. Program podporuje v areálu brownfieldu demolice, výstavbu nových a rekonstrukci původních objektů soužících obecnímu zájmu, a také revitalizaci zeleně. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je doklad o schválení projektu revitalizace/rekonstrukce a také schválení předložení žádosti o dotaci zastupitelstvem města. 
[bookmark: _GoBack]Zastupitelstvu města je předkládán záměr podání žádosti o podporu na projekt „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“, který byl již schválen radou města, usnesením č. 417/2020. Samotnému předložení žádosti o dotaci předcházela registrace v Národní databázi brownfieldů. Žádost o dotaci bude předložena pouze v případě kladného stanoviska MMR o souladu zapsaného brownfieldu se zásadami podprogramu, které je pro podání žádosti nezbytné.


Popis projektu: 
Projekt řeší rekonstrukci objektu kasárenské budovy na parc. č. 280/5 s přilehlým pozemkem parc. č. 280/25. Budova svou podélnou severní stranou vymezuje uliční čáru Žižkovy třídy. Stavba se zastavěnou plochou 822 m2 je postavena na obdélníkovém půdorysu se zúženou střední chodbovou částí. Budova není podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Střední část je zastřešena sedlovým krovem. Rozšířené ukončující části jsou zastřešeny stanovou střechou. Hlavní vstup do budovy je z vnitřního dvora, vedlejší je situován u vjezdové brány v západním průčelí.
Stavební úpravy představují nutné opravy, které zamezí další degradaci budovy a uvedou stavbu do provozuschopné stabilizované podoby. Stavba bude využívána pro vlastní účely magistrátu města s převládající administrativní funkcí budovy. 
V rámci dispozičního uspořádání budou nově řešeny toalety, zázemí a zpřístupnění jednotlivých podlaží pro imobilní osoby výtahem. Návrh dispozice bude respektovat původní uspořádaní budovy. 
Stavební úpravy zahrnují provedení odvětrání podlah v 1. NP a účinná opatření vedoucí k odstranění vlhkosti, kontrolu a ochranu dřevěných nosných prvků především u zhlaví stropních trámů ve všech podlažích. V rámci rekonstrukce budou provedeny nové povrchy podlah, stěn a stropů. Nepůvodní vnitřní dveře a výplně stavebních otvorů budou vyměněny s ohledem na historickou podobu budovy.
Bude provedena výměna uhnilých části prvků konstrukce krovu a položena nová střešní krytina.
Historická fasáda se štukovou výzdobou bude opravena, v některých poškozených částech bude odstraněna a provedena nově (u podokapní římsy) podle stávající profilace. Špaletová okna s trojitým zasklením budou opatřena těsněním a natřena. U otvorů ve schodišti budou vybourány skleněné luxferové tvarovky a budou nahrazeny okny s historickým členěním. 
V rámci rekonstrukce budou provedeny nové vnitřní rozvody elektroinstalací, vody, kanalizace, topení, vzduchotechniky, včetně areálových rozvodů a přípojek kanalizace. Na pozemku 280/25 bude vysázena náhradní zeleň. 



Termín realizace:			v průběhu let 2021-2023
Předpokládaný rozpočet:		74.240.715,- Kč včetně DPH
Požadovaná výše grantu:		30.000.000,- Kč
Realizaci projektu zajistí IO.

