DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Společnost MANE ENGINEERING, s.r.o. zastupuje společnost ARADE ACCES LIMITED, Faneromenis 145, Patsias Court 102, 6031 Larnaca, Kyperská republika, IČO 306016, která se obrací na statutární město České Budějovice s žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení staveb ZTV.
Společnost ARADE ACCES LIMITED připravuje realizaci projektu „Rozšíření a úprava části ulice „U Trojice a Jírovcova“, na pozemcích parc. č. 2631/1, 2097/1, 2097/61, 2627/1, 2626/1, 2626/2, 2097/2, 2097/48 a 2643, k. ú. České Budějovice 3“.

Investor rovněž připravuje realizaci výstavby bytového domu na pozemcích parc. č. 2097/35 a 2097/34 v k. ú. České Budějovice 3, na místě stávajícího skladu v areálu bývalých kasáren. Příjezd k bytovému domu bude z ulice Jírovcova do ulice U Trojice. Ulice U Trojice však nemá potřebné parametry pro připojení celé lokality, a proto je zapotřebí provést její úpravu. 

V rámci rozšíření a úpravy komunikace se předpokládá dotčení následujících pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví statutárního města ČB:

· 2097/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

· 2097/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

· 2097/61 ostatní plocha, jiná plocha

· 2626/2 ostatní plocha, zeleň

· 2627/1 ostatní plocha, jiná plocha

· 2631/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

· 2643 ostatní plocha, ostatní komunikace

· 2626/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
Předpokládané dotčení bude celkem cca 412 m2.
Úprava komunikace začíná na křižovatce s ulicí Jírovcova, kde je vjezd řešen chodníkovým přejezdem. Zde bude pravá strana nájezdu upravena větším poloměrem rozjezdového oblouku. V další části trasy se provede rozšíření stávající vozovky o šířce 4,0 m na požadovanou šířku 6,0 m. 

V průběhu trasy budou ve vozovce vybudované zpomalovací polštáře, které zajistí úpravu rychlosti v obytné zóně. Na odbočce do Jírovcovy ulice se provede na vjezdu do obytné zóny dlouhý zpomalovací práh s nájezdnými klíny pro rychlost 20 km/h. Zpomalovací prvky budou provedeny z dlažebních kostek. 
Povrchový odtok vody je řešen příčným sklonem komunikace a odvedením dešťových vod do kanalizace prostřednictvím uličních vpustí. U zpomalovacího prahu je navržen odvodňovací žlab na nájezdu z ulice U Trojice.

Dotčené komunikace jsou bez chodníku. Rozšíření stávající komunikace bude prováděno za účelem zajištění obousměrného provozu. Tato místní komunikace obslužná bude provedena s asfaltovým povrchem ACO 11.

Investor předpokládá realizaci navržené komunikace v letošním roce, a to v jedné etapě výstavby.
Pro informaci uvádíme, že stat. město ČB v přilehlém místě připravuje realizaci záchytného parkoviště. 
Po dokončení všech výše uvedených staveb budou tyto převedeny do majetku statutárního města České Budějovice na základě kupní smlouvy, a to úplatně dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. místní komunikace včetně součástí a příslušenství za 2.000,- Kč + DPH. Kupní cena bude činit celkem 2.420,- Kč včetně DPH.
Dne 8. 2. 2016 proběhlo jednání, na kterém byli přítomni zástupci odborů ODSH, OSVS, ÚHA, POLICIE ČR a Mane engineering, s.r.o., a na kterém byly stanoveny podmínky pro realizaci projektu. K zápisu z jednání již žádné připomínky nebyly.
Odbor správy veřejných statků uvádí, že požadavek na šířkovou úpravu komunikace vznikl při projednání stavby nového bytového domu na pozemku parc. č. 2097/35 a 2097/34 s vedením města. K připravované stavbě nemá OSVS žádné připomínky.

Odbor ochrany životního prostředí se stavbou souhlasí, při dodržení podmínek, uvedených ve vyjádření ze dne 15. 6. 2016, zn. OOZP/5795/2016/Kot.
Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 1. 8. 2016 závazné stanovisko, zn. ODSH/8501/16/Če, ve kterém souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu „Úprava části ul. U Trojice a Jírovcova“. 
Odbor územního plánování sděluje, že je dle ÚP předmětná část ulice součástí plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy pro vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy a zároveň je součástí podrobnější dokumentace ve formě regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“. Jedná se o plochu se způsobem využití jako zastavitelné území pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích – místní komunikace III. třídy – obslužné C1. 
Záměr investora není dle OÚP v rozporu se zájmy územního plánování. 
Útvar hlavního architekta uvádí, že úpravy komunikace jsou z důvodu zajištění příjezdové komunikace a zřízení vjezdu pro navrhovaný bytový dům o 9-ti bytových jednotkách na pozemku parc. č. 2097/35 a 2097/34. K navržené stavbě nemá ÚHA žádné připomínky. Většina problémových míst byla projednána při ústních jednáních v průběhu zpracovávání dokumentace (viz zápis ze dne 8. 2. 2016). V projektové dokumentaci jsou respektovány zájmy statutárního města České Budějovice. 

Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení ZTV byl projednán Radou města České Budějovice dne 24. 10. 2016 a byl schválen usnesením č. 1545/2016.

