Důvodová zpráva

Sportovní zařízení města České Budějovice p.o. připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele opravy střech sportovní haly, jejíž financování bude probíhat v následujících letech a ve schváleném rozpočtu na rok 2021 nejsou vyhrazeny finanční prostředky potřebné na realizaci díla. Podle čl. 12 „Rozpočtové krytí“ směrnice č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.
[bookmark: _GoBack]Rada města na svém jednání dne 31. 5. 2021 usnesením č. 637/2021 doporučila zastupitelstvu města ke schválení záměr vypsání veřejné zakázky následující investiční akce:


Stručný popis akce:

Oprava střech objektu Sportovní haly České Budějovice
V letech 2010 – 2018 byla střecha jen provizorně opravována tak, aby se opravily nejzásadnější poškození. Již v této době bylo možné předpokládat, že střecha bude potřebovat kompletní opravu, ale protože se v této době uvažovalo o zbourání sportovní haly, nebyla kompletní oprava připravována. V roce 2019 bylo vedením města rozhodnuto o tom, že stávající sportovní hala bourána nebude a dále bude sloužit veřejnosti v horizontu min. 10 let. V souvislosti s tím byl v roce 2019 nárokován požadavek na zahájení příprav opravy střechy v roce 2020, ale požadavek z připravovaného rozpočtu byl vyškrtnut. Z tohoto důvodu SZMCB opět nárokovala v roce 2020 finanční prostředky na tuto akci, ale požadavek byl opět z rozpočtu vyškrtnut. V roce 2021 tedy SZMCB nechala zpracovat projekt na celkovou opravu střech sportovní haly včetně půdního prostoru.
Stávající stav střešní krytiny je za svojí životností a do sportovní haly na několika místech významně zatéká. Vlivem zatékání dochází k absorpci vody v prostoru zateplení střešního pláště, čímž se zvyšuje zatížení střešní konstrukce, což může mít neblahý vliv na celkový stav střešní konstrukce. 
Do objektu sportovní haly byly v posledních letech uvolněny nemalé finanční prostředky na opravy a investice, z nichž nejvýznamnější jsou:
Oprava osvětlení hlavní haly – 0,8 mil. Kč bez DPH
Oprava palubovky – 1,2 mil. Kč bez DPH
Vybudování skladu koberců – 0,8 mil. Kč bez DPH
Oprava oken – 1,9 mil. Kč bez DPH
Výměna ukazatele skoré – 1,1 mil. Kč bez DPH 
Oprava sociálního zázemí – 2,3 mil. Kč bez DPH
Oprava řeší výměnu střešních plášťů (bez zásahu do nosných konstrukcí) Sportovní haly v Českých Budějovicích a tím vyvolané úpravy TZB jako oprava bleskosvodné a zemnící soustavy, prostupy VZT potrubí střechami, opravy půdních prostor a řešení odvětrání tepelných ztrát z prostoru „půdy“ hlavního objektu. 
Sportovní hala je umístěna v katastrálním území České Budějovice 2 [621 943] na západním okraji centra Českých Budějovic. 
Objekt je hmotově koncipován jako hlavní budova – tělocvična, okolo které jsou umístěny doprovodné provozy jako šatny, restaurace, kanceláře, vstupní foyer, atletický koridor nebo technické zázemí. Toto členění se propisuje do ztvárnění hmoty budovy. 
Stávající hydroizolací všech plochých střech jsou asfaltové pásy v různém počtu vrstev a různém stavu, které nadměrně zatěžují konstrukci střech na objektu sportovní haly. Asfaltové pásy vykazují okem viditelné vady v podobě nefunkčního napojení pásů, nafouknutých boulí nebo děr, což při deštích vede k zatékání vody do objektu. Všechny střechy jsou lemovány atikou nebo stěnou jiného objektu areálu. Střešní vpusti odvádí dešťovou vodu vždy vnitřkem budovy. Sklony střech jsou 2-3%. Kromě části střechy „C“ nejsou střechy pocházené. 
Navržené skladby střech uvažují jako hlavní hydroizolaci PVC fólii z důvodu požadavku na odlehčení střešních konstrukcí, zamezení zatékání dešťové vody do objektu sportovní haly a tím spojenou degradaci vnitřních prostor budovy. Součástí výměny je i dodatečné zateplení střech vedoucí ke zlepšení tepelně-technických vlastností. 
Odhadované náklady na opravu činí 20,3 mil. Kč bez DPH (24,5 mil. Kč včetně DPH).
Fotodokumentace stávajícího stavu:
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